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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23055939
	X551708
	
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAT-27118
	4th Stage Nozzle
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.23.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.23.
	
	LIMPESA

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.35.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.35.
	
	Limpesa química

	
	Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	Inspeção

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.
	
	Limpesa química

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.26.

Carry out cleaning in accordance with IAS-IP-0006, 3.26.
	
	Limpesa química

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006, 3.30.

Carry out cleaning in accordance with IAS-IP-0006, 3.30.
	
	Limpesa química

	
	Realizar inspeção do componente conforme OHM 10W3, medir e registrar
os seguintes valores.

Perform inspection of the part per OHM 10W3, measure and record the
values as specified below.

4º stage wheel: __________________.

NCC: __________________.

Valid Until: ________________.

3º stage wheel: _________________.

NCC: ________________.

Valid until: ___________________.
	
	Inspeção

	
	Realizar inspeção final conforme overhaul manual

Perform final inspection according to manual overhaul
	
	UNSPEÇÃO

	
	Preparer documentação (seg-voo) para disponibilizar o item no estoque.

Prepare documentation (on-flight) to make the item available in stock.
	
	CTM

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Figure 310 attached
	Antonio Claudio
	05/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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