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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-270882
	GEARBOX ASSY
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar a desmontagem do módulo de redutora o
suficiente para isolar as engrenagens e
rolamentos.
- Atenção especial deverá ser dada a
desprendimento
de material proveniente das engrenagens e ou
rolamentos.
No caso de encontrar qualquer anormalidade efetuar
registro fotográfico.

Disassemble the reduction module sufficiently to isolate the gears and bearings. - Special attention should be paid to the release of material from the gears and/or bearings. If any abnormality is found, take a photographic record.
	
	M250

	02
	Encaminhar os componentes desmontados para limpeza e ndt conforme necessário.

Forward disassembled components for cleaning and NDT as required.
	
	M250

	03
	Realizar inspeção dos componentes desmontados
utilizando como referência o OHM - 10W3, efetuando
os registros necessários no formulário
M10.01.05.0675

Perform inspection of the disassembled components
using the OHM - 10W3 as a reference, making
the necessary records on form
M10.01.05.0675
	
	Inspeção

	04
	Realizar inspeção dimensional na "gearbox cover" e
na "Gearbox housing" conforme solicitado na CSL
1238.

Perform dimensional inspection on the "gearbox cover" and "gearbox housing" as requested in CSL 1238.
	
	Inspeção

	05
	Realizar montagem do módulo de redutora utilizando
como referência o OHM - 10W3 e registrar no
formulário M10.01.04.0689.

Assemble the reduction module using the OHM - 10W3 as a reference and record it on the form M10.01.04.0689.
	
	M250

	06
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	investigação de limalha nos plugues magnéticos superior e inferior.
os aberta para isolar rolamentos e engrenagens.
	FELIPE SOUZA
	08/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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