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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23061922
	X68873
	034995
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-834116
	NOZZLE 4º STG
	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Service requested:
Machining the diameters

	
	REALIZAR USINAGEM DOS DIAMETROS DE 3º E 4º STGs ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO EXISTENTE E REGISTRAR OS DIAMETROS CONFORME ABAIXO.

CARRY OUT MACHINING OF THE DIAMETERS OF THE 3rd AND 4TH STGs UNTIL YOU REMOVE ALL EXISTING METALLICATION AND RECORD THE DIAMETERS AS BELOW.

3º STG: __________________

4º STG: __________________

NCC: ___________     VAL.: ____________
	
	USINAGEM

	
	REALIZAR LIMPEZA DA PEÇA CONFORME IAS-IP-0006, 3.34 REV. 02.

PERFORM CLEANING I.A.W. IAS-IP-0006, 3.34 REV.02.
	
	LIMPEZA

	
	Realizar NDT local conforme indicado no local trabalhado conforme etapas anteriores (Perform NDT local on worked areas as show in previous steps conform indicated in the.) Overhaul Manual.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02
	
	LIMPEZA

	
	METALIZAR O DIÂMETRO DE LOCALIZAÇÃO DOS DISCOS DE  3º E 4º  ESTÁGIO COM METCO 444 PARA PERMITIR USINAGEM FINAL CONFORME ETAPAS A SEGUIR. ( ISOLAR AS DEMAIS ÁREAS QUE NÃO SERÃO METALIZADAS PARA EVITAR QUE MATERIAIS FIQUEM PRESOS INUTILIZANDO A MESMA).

METALIZE THE LOCATION DIAMETER OF THE 3RD AND 4TH STAGE DISCS WITH METCO 444 TO ALLOW FINAL MACHINING ACCORDING TO THE FOLLOWING STEPS. (ISOLATE THE OTHER AREAS THAT WILL NOT BE METALLISED TO PREVENT MATERIALS FROM BEING TRAPPED, RUNING IT UNUSABLE).
	
	METALIZAÇÃO

	
	Realizar usinagem dos diâmetros de localização do disco de 3º estágio para a dimensão de 7.5315” +  0.0005” / -0.0005” (IAS-IP-0010).

Machine the locating diameter of the 3º stage disk to the dimension of 7.5315" + 0.0005" / -0.0005” (IAS-IP-0010).

Dia: ___________.

NCC:___________.

Valid until:_____________.
	
	USINAGEM

	
	Realizar usinagem do do diâmetro de localização do disco de 4º estágio para a dimensão de 8.3845” +  0.0005” / -0.0005” (IAS-IP-0010).

Machine the locating diameter of the 4º stage disk to the dimension of 8.3845" + 0.0005" / -0.0005” (IAS-IP-0010).

Dia: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	USINAGEM

	
	Inspeção dimensional dos diâmetros usinados e registrar os valores encontrados (IAS-IP-0011).

Dimensional inspection of machined diameters and recording the values found (IAS-IP-0011).

Dia 3º estágio: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

Dia 4º estágio: __________ 

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	Inspeção

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.26 

Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP-0006, 3.26
	
	LIMPEZA

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02
	
	Inspeção

	
	Inspeção Final.

Final inspection
	
	LIMPEZA

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Antonio claudio
	22/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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