	[image: ]
	REGISTRO
	REVISÃO
	1

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:
	Nº da OS (WO):

	3038613
	A001TBKW
	PT DISK 1º STG 
	01
	36844

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE PT 1º STG CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).
CARRY OUT THE BLADES OF PT 1st STG ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).

	
	REPAROS

	02
	ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM  DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO.
ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM  DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO.


	
	REPAROS

	03
	REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE PT1 (66 EA)  E NA RODA DE PT1  CONFORME IAS-IT-0043.
CLEAN PT1 BLADES (66 EA) AND PT1 WHEEL IN ACCORDANCE WITH IAS-IT-0043.

	
	LIMPEZA

	04
	REALIZAR LISTAGEM DE TODAS AS BLADES.
MAKE A LIST OF ALL BLADES 
	
	PW

	05
	ENCAMINHAR PT DISK 1º STG E  PT BLADES 1º STG  (66 EA)  PARA ENSAIO NDT.
FORWARD PT DISK 1ST STG AND PT BLADES 1ST STG (66 EA) FOR NDT TEST.

	
	PW

	06
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT BLADES 1ºSTG  (66 EA) – PN: 3120963-01  / SN: DIVERSOS.
PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT BLADES 1ºSTG (66 EA) – PN: 3120963-01 / SN: MISCELLANEOUS.

	
	NDT

	07
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT DISK 1ºSTG – PN: 3038613 / SN:A001TBKW
PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT DISK 1ºSTG – PN: 3038613 / SN:A001TBKW

	
	NDT

	08
	RECEBER, CONFERIR E ANEXAR LAUDOS
RECEIVE, CHECK AND ATTACH REPORTS
	
	PW

	09
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IT007
PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IT007
	
	LIMPEZA

	10
	REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515
PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515

	
	PW

	11
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO PW

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	MARCELO
	26/08/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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