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	REGISTRO
	REVISÃO
	1

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:
	Nº da OS (WO):

	3033914
	A001W3X6
	PT DISK 2º STG 
	01
	36844

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE PT 2ºSTG CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).
CARRY OUT THE BLADES OF PT 2ndSTG ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).
	
	REPAROS

	02
	ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO. 
PLACE BLADES IN DIVISIONED BOXES TO AVOID FRICTION.

	
	REPAROS

	03
	REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE PT2 (71 EA) E NA RODA DE PT2 CONFORME IAS-IT-0043.
CLEAN PT2 BLADES (71 EA) AND PT2 WHEEL IN ACCORDANCE WITH IAS-IT-0043.

	
	LIMPEZA

	04
	REALIZAR LISTAGEM DE TODAS AS BLADES.
MAKE A LIST OF ALL BLADES
	
	PW

	05
	ENCAMINHAR PT DISK 2ºSTG E  PT BLADES 2ºSTG  (71 EA)  PARA ENSAIO NDT.
FORWARD PT DISK 2ºSTG AND PT BLADES 2ºSTG (71 EA) FOR NDT TEST;

	
	PW

	06
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN:__________  / SN: DIVERSOS.
PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN:__________ / SN: MISCELLANEOUS 

	
	NDT

	07
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 / SN:A001W3X6.
PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 / SN:A001W3X6

	
	NDT

	08
	RECEBER, CONFERIR E ANEXAR LAUDOS.
RECEIVE, CHECK AND ATTACH REPORTS

	
	PW

	09
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IT007.
PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IT007.
	
	LIMPEZA

	10
	REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515.
PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515

	
	PW

	11
	INSPEÇÃO FINAL.
FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO PW

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	MARCELO
	26/08/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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