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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23069744
	X615518
	IAS
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAT-25544
	NOZZLE 3º STG
	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Service requested:
Machining the diameters

	
	REALIZAR LIMPEZA DA PEÇA CONFORME IAS-IP-0006, 3.26

CLEAN THE PART IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006, 3.26

	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR LIMPEZA DA PEÇA CONFORME IAS-IP-0006, 3.34 REV. 02.

PERFORM CLEANING I.A.W. IAS-IP-0006, 3.34 REV.02.

	
	LIMPEZA

	
	Realizar NDT local conforme indicado no local trabalhado conforme etapas anteriores (Perform NDT local on worked areas as show in previous steps conform indicated in the.) Overhaul Manual.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	INSPEÇÃO

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev.02
	
	LIMPEZA

	
	Realizar inspeção dimensional dos diâmetros e registrar os valores encontrados (IAS-IP-0011).

Perform dimensional inspection of the diameters and record the values ​​found (IAS-IP-0011).
3
Dia 3º estágio: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

Dia 4º estágio: __________ 

NCC:_______.

Valid until:________.

Selo estático: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

	
	Inspeção

	
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

PERFORM FINAL INSPECTION AS PER OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO

	
	PREPARAR DOCUMENTAÇÃO (SEGVOO) PARA DISPONIBILIZAR O ITEM NO ESTOQUE. 
	
	CTM

	
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Antonio Claudio
	23/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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