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	REGISTRO
	REVISÃO
	1

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:
	Nº da OS (WO):

	3033914 N
	38B891
	PT DISK 2º STG 
	01
	036843

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	/EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE PT 2º STG CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C 

Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).
CARRY OUT THE BLADES OF PT 2st STG ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102).

	
	REPAROS



	02
	ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO.

PLACE BLADES IN DIVISIONED BOXES TO AVOID FRICTION.

	
	REPAROS

	03
	REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE PT2 (71 EA) E NA RODA DE PT2 CONFORME IAS-IP 0006, ITEM 3.11

CLEAN PT2 BLADES (71 EA) AND PT2 WHEEL IN ACCORDANCE WITH IAS-IP 0006, ITEM 3.11

	
	LIMPEZA

	04
	REALIZAR LISTAGEM COM SN DE TODAS AS BLADES NO RG-0007.

MAKE A SN LIST OF ALL BLADES IN RG-0007.

	
	PW

	05
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NOS ITEMS: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 N / SN: 38B891 E PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN: ___________/ SN: DIVERSOS.

PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 N / SN: 38B891 E PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN: _________/ SN: SEE VARIOUS

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM – VER IAS RG-0332 ANEXO
YES – SEE IAS RG-0332 ANNEX


(     ) NÃO
NO

	
	NDT

	06
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.

PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34.

	
	LIMPEZA

	07
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI.
PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS.

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR 
MANUAL 3043515.

EVALUATE ACCEPTANCE LIMITS IN ACCORDANCE WITH CIR
MANUAL 3043515.

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED


	
	INSPEÇÃO

	08
	ANEXAR NÚMERO DO LAUDO:____________________


ATTACH REPORT NUMBER:____________

	
	NDT

	09
	REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515

PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515

	
	INSPEÇÃO

	10
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO PW

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	ANDRÉ
	13/09/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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