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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000434
	JE62234
	036775
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200277
	Turbine & Exhaust Collector Support
	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	
Realizar reparo mecânico visando corrigir a falta de concentricidade do diâmetro “DIA AN” com o diâmetro “DIA BA”. Realizar procedimento com fixador própio do Exhaust Collector, aquecendo componente a 100°C em forno e realizar alinhamento.
Perform mechanical repair to correct the lack of concentricity of the "DIA BA" diameter with the "DIA AN" diameter. Perform procedure with Exhaust Collector fixture, heating the part to 100°C on oven and perfom alignment.

Atenção: se atentar ao lado correto do reparo, conforme desvio da concentricidade.
Attention: be sure to check the correct side of the repair, according to the deviation in concentricity.


	
	Reparos Manuais
Manual Repairs

	2
	
Realizar NDT local conforme HMM.
Perform local NDT according to the HMM.

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type):  1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
Were indications found?

(   ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
       YES – REGISTER IAS-RG-0332.

(   ) NÃO – PROSSEGUIR PARA PRÓXIMA ETAPA.
       NO – PROCEED TO NEXT STEP.


	
	NDT

	3
	
Realizar inspeção pós NDT conforme HMM.
Perform post-NDT inspection in accordance with HMM.

Referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (se feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com as devidas observações.
Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if done in the previous step) and fill it in with the appropriate observations.
Avaliar os limites de aceitação conforme HMM.
Evaluate the acceptance limits according to HMM.

(   ) APROVADO.
        APPROVED.

(   ) REJEITADO.
       REJECTED.

	
	Inspeção
Inspection

	4
	
Realizar inspeção dimensional conforme HMM. Anexar novo relatório técnico a O.S.
Perform dimensional inspection in accordance with HMM. Attach new technical report to O.S.
TIR DIA BA <-> DIA AN: ____________________

DIA BA: __________________________

DIA M: ___________________________

DIA AN: __________________________

(   ) DENTRO DOS PARÂMETROS. PROSSEGUIR PARA PRÓXIMA ETAPA.
        WITHIN THE PARAMETERS. PROCEED TO NEXT STEP..


	
	Inspeção
Inspection

	5
	
Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, item 3.34.
Perform post-NDT cleaning in accordance with IAS-IP-0006, item 3.34.


	
	Limpeza Química
Chemical Cleaning

	6
	
Inspeção final.
Final inspection.


	
	Inspeção
Inspection

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Mateus Machado
	25/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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