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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6890550
	CAC-41793
	040896
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	N/A
	COMPRESSOR ASSY
	01

	TSN:             3.299,8
	CSN:   N/I
	TSO:     --
	CSO:   --

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	

	01
	Realizar desmontagem completa do módulo de compressor.
nota: Durante a desmontagem atentar para evidências que possam contribuir para a pane reportada pelo cliente e se caso for encontrada, registrar.

Completely disassemble the compressor module.
Note: During disassembly, pay attention to any evidence that may contribute to the failure reported by the customer and, if found, record it.
	
	M250/RR300

	02
	Encaminhar os componentes desmontados para limpeza e ndt conforme formulário FS.0865.

Forward the disassembled components for cleaning and NDT as per form FS.0865.

	
	Controler 

	03
	Realizar inspeção no módulo de compressor utilizando como referência o OHM - 10W3 efetuando os registros no formulário FS.0674.

Perform inspection on the compressor module using the OHM - 10W3 as a reference, making records on form FS.0674.
	
	Inspeção 

	
	Realizar balanceamento no roto e efetuar os registros no formulário M10.03.07.0697.

Perform inspection on the compressor module using the OHM - 10W3 as a reference, making records on form FS.0674.
	
	M250/RR300

	07
	Realizar montagem do módulo de compressor efetuando os registros necessários no formulário M10.03.04.0680.


	
	M250/RR300

	
	Realizar modulação do módulo de compressor nos módulos escravos IAS utilizando como referência o OHM 10W3 and preencher o formulário FS.0801.

Assemble the compressor module, making the necessary records on form M10.03.04.0680.
	
	M250/RR300

	
	Realizar teste do motor utilizando como referência o 10W3 verificar performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM 10W3.

Perform test of engine per 10W3 as reference, check performance, vibration, leaks and any noise that is not accept by OHM 10W3.
	
	Banco de provas

	
	Realizar preservação do módulo do compressor conforme instruções do 10W3.

Perform compressor module preservation as per 10W3 instructions.
	
	M250/RR300

	
	Realizar inspeção final conforme overhaul manual.

Perform final inspection as per manual overhaul.
	
	inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Antonio Claudio
	27/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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