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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6870237
	750639
	040117
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	750639 (CAE-550502)
	TURBINE ROTOR ASSEMBLY AND BALANCE
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	EXECUTAR MONTAGEM DAS BLADES E BALANCEAMENTO INDIVIDUAL DAS RODAS E ESPAÇADORES (VIDE OBS COM PN’s E SN’s) CONFORME OHM 4RC3 E REGISTRAR NA FICHA DE SERVIÇO IAS-RG-0223 / FS.0822.

PERFORM ASSEMBLY OF THE BLADES AND INDIVIDUAL BALANCING OF THE WHEELS AND SPACERS (SEE OBS WITH PN’s AND SN’s) IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3 AND RECORD IN THE SERVICE FORM IAS-RG-0223 / FS.0822.

	
	AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO)

	02
	REALIZAR MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3, SEGUE DADOS DE TODAS AS RODAS E ESPAÇADORES ABAIXO:
MOUNT THE ROTOR ACCORDING TO OHM 4RC3, FOLLOW THE DATA FOR ALL WHEELS AND SPACERS BELOW:

· 1ºSTG WHELL: 
PN:  6875431       SN: KK46032      TLV: 6168,0

· 2ºSTG WHELL: 
PN:  6845592       SN: KK39231      TLV:  7180,6

· 3ºSTG WHELL: 
PN:  6845593       SN: KK14637      TLV: 7180,6

· 4ºSTG WHELL: 
PN:  6870434       SN: KK40748      TLV: 7930,0


· SPACER 1º P/ 2º: PN: 23076014    SN: MW48367 
     TLV: 6987,0

· SPACER 2º P/ 3º: PN: 6842683       SN: KK22769
      TLV: 12550,4

· SPACER 3º P/ 4º: PN: 6844794       SN: KK30310
       TLV: 6511,0

	
	AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO)

	03
	EXECUTAR INSPEÇÃO DO ROTOR APÓS MONTAGEM CONFORME OHM 4RC3
PERFORM ROTOR INSPECTION AFTER ASSEMBLY IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3

CHECK FINAL DIM A (OHM 4RC3 - Fig 72-55-01-990-807)

APROVADO / APPROVED:   (    )
REJEITADO / REJECTED:   (   )


	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	04
	
REALIZAR BALANCEAMENTO DINÂMICO DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3 - TASK 72-55-01-800-801 E REGISTRAR NA FICHA DE SERVIÇO IAS-RG-0223 – FS.0824
PERFORM DYNAMIC BALANCING OF THE ROTOR IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3 - ​​TASK 72-55-01-800-801 AND RECORD IN THE SERVICE FORM IAS-RG-0223 – FS.0824

· OBS: LIMITES DO BALANCEAMENTO 0.225 oz in. (162.0 g mm)
 NOTE: BALANCE LIMITS 0.225 oz in. (162.0 g mm)

REGISTRAR VALORES OBTIDOS:
RECORD VALUES OBTAINED:

PLAN A: ________________

PLAN B: ________________

NCC:__________

	
	REPAROS - BALANCEAMENTO

	05
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION

	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):     2º TURBINA EMIRADOS / CAE-550502 (501-D22A)
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
· 1ºSTG WHELL: 
PN:  6875431       SN: KK46032      TLV: 6168,0

· 2ºSTG WHELL: 
PN:  6845592       SN: KK39231      TLV:  7180,6

· 3ºSTG WHELL: 
PN:  6845593       SN: KK14637      TLV: 7180,6

· 4ºSTG WHELL: 
PN:  6870434       SN: KK40748      TLV: 7930,0


· SPACER 1º P/ 2º: PN: 23076014    SN: MW48367 
     TLV: 6987,0

· SPACER 2º P/ 3º: PN: 6842683       SN: KK22769
      TLV: 12550,4

· SPACER 3º P/ 4º: PN: 6844794       SN: KK30310
       TLV: 6511,0



	ANDRÉ
	22/01/25


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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