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	REGISTRO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6859428
	XX2610
	039483
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  CAE-550449  /  COMPRESSOR  /  D22A
	ACCESSORY BOX HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO CENTRAL DA ÁREA EXTERNA, DEIXANDO COM 1.678¨ +OU- 0.001¨, PARA ALOJAR UMA BUCHA QUE SERÁ CONFECCIONADA. VEJA A FIGURA DA PÁGINA 920 ANEXA.
CENTRAR PELOS DIÂMETROS MARCADOS DE VERDE NA FIGURA.

MACHINE THE CENTRAL INTERNAL DIAMETER OF THE EXTERNAL AREA, LEAVING IT WITH 1.678 ̈ +OR- 0.001 ̈, TO HOUSE A BUSHING THAT WILL BE MADE. SEE THE FIGURE ON PAGE 920 ATTACHED. CENTER BY THE DIAMETERS MARKED IN GREEN IN THE FIGURE.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	CONFECCIONAR UMA BUCHA (AMS 4434), CONFORME A FIGURA ANEXA, DEIXANDO 0.002¨DE APERTO.

MAKE A BUSHING (AMS 4434), AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE, LEAVING 0.002 ̈TIGHTENING.

	3
	REPAIR SHOP	MONTAG EM/ ASSEMBLY	MONTAR A BUCHA E FRENAR COM O PINO P/N=MS9486-03, VEJA A FIGURA ANEXA.

MOUNT THE BUSHING AND BRAKE WITH P/N=MS9486-03 PIN, SEE THE ATTACHED FIGURE.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A BUCHA CENTRAL INSTALADA, DEIXANDO O DIÂMETRO INTERNO= 1.4980¨+ 0.0005¨ e CHANFRE.
VEJA A FIGURA ANEXA.

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO



	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	8
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM PRIME PA-0060 e CINZA PA 0065.

PAINT EXTERNALLY WITH PRIME PA-0060 and GRAY PA 0065.

	9
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 25/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	25/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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