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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23078542
	TA-318
	039497
	2188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	TA-318 (AE-109928)
	TURBINE ROTOR ASSEMBLY AND BALANCE
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	EXECUTAR MONTAGEM DAS BLADES E BALANCEAMENTO INDIVIDUAL DAS RODAS E ESPAÇADORES (VIDE OBS COM PN’s E SN’s) CONFORME OHM 15RC3 E REGISTRAR NA FICHA DE SERVIÇO IAS-RG-0223 / FS.0822.

PERFORM ASSEMBLY OF THE BLADES AND INDIVIDUAL BALANCING OF THE WHEELS AND SPACERS (SEE OBS WITH PN’s AND SN’s) IN ACCORDANCE WITH OHM 15RC3 AND RECORD IN THE SERVICE FORM IAS-RG-0223 / FS.0822.

	
	AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO)

	02
	REALIZAR MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 15RC3, SEGUE DADOS DE TODAS AS RODAS E ESPAÇADORES ABAIXO:
MOUNT THE ROTOR ACCORDING TO OHM 15RC3, FOLLOW THE DATA FOR ALL WHEELS AND SPACERS BELOW:

· 1ºSTG WHELL: 
PN: 6875431          SN: KK151762        TLV: 31448,0  

· 2ºSTG WHELL: 
PN: 6845592          SN: KK152315        TLV: 31448,0   

· 3ºSTG WHELL: 
PN: 6845593         SN: KK151919        TLV:  31448,0 

· 4ºSTG WHELL: 
PN: 6870434          SN: KK152548        TLV:  31448,0 


· SPACER 1º P/ 2º: 
PN: 23064854       SN: MM36382     TLV: 19900,0 

· SPACER 2º P/ 3º: 
PN: 23033464       SN: MW57728       TLV: 19900,0

· SPACER 3º P/ 4º: 
PN: 6844794       SN: SAC12346       TLV: 19900,0

	
	AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO)

	03
	EXECUTAR INSPEÇÃO DO ROTOR APÓS MONTAGEM CONFORME OHM 15RC3
PERFORM ROTOR INSPECTION AFTER ASSEMBLY IN ACCORDANCE WITH OHM 15RC3

CHECK FINAL DIM A (OHM 15RC3 - Fig 72-55-01-990-807)

APROVADO / APPROVED:   (    )
REJEITADO / REJECTED:   (   )


	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	04
	
REALIZAR BALANCEAMENTO DINÂMICO DO ROTOR CONFORME OHM 15RC3 - TASK 72-55-01-800-801 E REGISTRAR NA FICHA DE SERVIÇO IAS-RG-0223 – FS.0824
PERFORM DYNAMIC BALANCING OF THE ROTOR IN ACCORDANCE WITH OHM 15RC3 - ​​TASK 72-55-01-800-801 AND RECORD IN THE SERVICE FORM IAS-RG-0223 – FS.0824

· OBS: LIMITES DO BALANCEAMENTO 0.225 oz in. (162.0 g mm)
 NOTE: BALANCE LIMITS 0.225 oz in. (162.0 g mm)

REGISTRAR VALORES OBTIDOS:
RECORD VALUES OBTAINED:

PLAN A: ________________

PLAN B: ________________

NCC:__________

	
	REPAROS - BALANCEAMENTO

	05
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION

	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):     1º TURBINA MÉXICO / AE-109928 (T56-A-15)
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
· 1ºSTG WHELL: 
PN: 6875431          SN: KK151762       TLV: 31448,0  

· 2ºSTG WHELL: 
PN: 6845592          SN: KK152315       TLV: 31448,0   

· 3ºSTG WHELL: 
PN: 6845593         SN: KK151919       TLV:  31448,0 

· 4ºSTG WHELL: 
PN: 6870434          SN: KK152548       TLV:  31448,0 



· SPACER 1º P/ 2º: 
PN: 23064854    SN: MM36382    TLV: 19900,0 

· SPACER 2º P/ 3º: 
PN: 23033464    SN: MW57728      TLV: 19900,0

· SPACER 3º P/ 4º: 
PN: 6844794     SN: SAC12346      TLV: 19900,0



	ANDRÉ
	27/01/25


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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