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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6875764
	A9126
	40044
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-550502
	ROTOR ASSEMBLY AND BALANCE
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	
REALIZAR MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3, SEGUE DADOS DE TODAS AS RODAS ABAIXO:
MOUNT THE ROTOR ACCORDING TO OHM 4RC3, FOLLOW THE DATA FOR ALL WHEELS BELOW:


                 PN:                                 SN: 

1º:      23053781                    UH18833

2º:      6841212                     WY11830                     

3º:      6841213                    WY12649                    

4º:      6841214                     RR4955  

5º:      6854755                   WG3576

6º:      6854756                    WY19633    

7º:      6792767                    WY36980
 
8º:      6792768                    WY22709   

9º:      6792769                     RRB3106

10º:    6792770                   44574 

11º:    6792771                   WY31793

12º:    6792772                   46402

13º:                  

14º:               








	
	AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO)

	





02
	
INSPEÇÃO PÓS MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3 ASSEMBLY-801, 72-35-00 PAGE 1003 – ITEM T.
POST ASSEMBLY INSPECTION OF THE ROTOR IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3 ASSEMBLY-801, 72-35-00 PAGE 1003 – ITEM T.

MEDIR E REGISTRAR VALOR OBTIDO COM O ROTOR EM TEMPERATURA AMBIENTE.
MEASURE AND RECORD THE VALUE OBTAINED WITH THE ROTOR AT ROOM TEMPERATURE.

14º STAGE WHEEL DISH – DIMENSÃO J (0,030 – 0,032’’)
14TH STAGE WHEEL DISH – DIMENSION J (0.030 – 0.032’’)


VALOR FINAL / FINAL VALUE :___________________

NCC:__________________________


NOTA:  COLOCAR TRAVA E RING RETAINING PARA FRENAR O TIE BOLT. 
NOTE: INSTALL LOCK AND RETAINING RING TO BRAKE THE TIE BOLT.


	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	03
	
REALIZAR USINAGEM DO ROTOR DO COMPRESSOR (BLADE TIP GRINDING) DEIXANDO 30% DAS MANCHAS CONFORME OHM 4RC3 - TASK 72-35-00-300-801
PERFORM MACHINING OF THE COMPRESSOR ROTOR (BLADE TIP GRINDING) LEAVING 30% OF THE STAINS AS PER OHM 4RC3 - ​ TASK 72-35-00-300-801

OBS: DEIXAR MEDIDA FINAL COM: _14,706’’_ +/- 0.001’’.
NOTE: LEAVE FINAL MEASUREMENT WITH:_14,706’’__
 +/- 0.001’’.

NOTA: CHAMAR INSPETORIA PARA DEFINIÇÃO DA MEDIDA FINAL PARA USINAGEM E ANTES DE REMOVER DO TORNO
NOTE: CALL INSPECTOR TO DEFINE THE FINAL MEASUREMENT FOR MACHINING AND BEFORE REMOVING FROM THE LATHE

MEDIDA FINAL ENCONTRADA:____________
FINAL MEASUREMENT FOUND

NCC:_______________
 

	
	REPAROS - USINAGEM

	04
	REMOVER REBARBAS DE TODAS AS BLADES CONFORME OHM 4RC3.
REMOVE BURR FROM ALL BLADES AS PER OHM 4RC3.




	
	REPAROS MANUAIS

	05
	INSPEÇÃO DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3
ROTOR INSPECTION ACCORDING TO OHM 4RC3

	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	06
	REALIZAR BALANCEAMENTO DINAMICO CONFORME OHM 4RC3 - TASK 72-35-00-800-801
PERFORM DYNAMIC BALANCING ACCORDING TO OHM 4RC3 - ​​TASK 72-35-00-800-801

OBS: LIMITES DO BALANCEAMENTO 0.10 oz in. (72.0 g mm)
NOTE: BALANCE LIMITS 0.10 oz in. (72.0 g mm)

REGISTRAR VALORES OBTIDOS:
RECORD VALUES OBTAINED:

PLAN A: ________________

PLAN B: ________________

NCC:__________

	
	REPAROS - BALANCEAMENTO

	07
	REALIZAR PINAGEM DOS PESOS DEMANDADOS PELO BALANCEAMENTO CONFORME OHM 4RC3
PINN THE WEIGHTS REQUIRED BY BALANCING IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3

OBS: DEIXAR COM NO MINIMO DOIS REBITES CADA PESO USANDO UM REBITE PARA CADA 0,75’’ DE COMPRIMENTO
NOTE: LEAVE AT LEAST TWO RIVETS ON EACH WEIGHT, USING ONE RIVET FOR EVERY 0.75’’ OF LENGTH

	
	REPAROS MANUAIS

	08
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION

	
	AMC T56 - INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):     2º EMIRADOS / CAE-550502 (501-D22A)
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	COMPRESSOR ROTOR ASSEMBLY – TASK 72-35-00-400-801
	Alan 
	06/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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