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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6893614
	N/C
	032593
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-896109
	NUT, SPANNER
	01

	TSN:                   N/C
	CSN:          N/C
	TSO:         N/C
	CSO:          N/C

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REMOVER OS DANOS CAUSADOS PELA FRENAGEM, UTILIZANDO LIMA FINA, PEDRA ABRASIVA E LIXAS, CONFORME NECESSÁRIO, NÃO ULTRAPASSANDO A PROFUNDIDADE DA ABA. O ACABAMENTO FINAL DAS ÁREAS AFETADAS PELA REMOÇÃO DEVE SER IGUAL OU MELHOR DO QUE A SUPERFÍCIE ORIGINAL DA PEÇA.

REMOVE DAMAGE CAUSED BY BRAKING, USING FINE FILE, ABRASIVE STONE AND SANDPAPERS, AS NECESSARY, NOT EXCEEDING THE DEPTH OF THE FLAP. THE FINAL FINISH OF THE AREAS AFFECTED BY REMOVAL MUST BE EQUAL TO OR BETTER THAN THE ORIGINAL SURFACE OF THE PART.
	
	REPAROS MANUAIS

	02
	LIMPAR PEÇA UTILIZANDO IAS-IP-0006 – 3,30

CLEAN PART USING IAS-IP-0006 – 3.30
	
	LIMPEZA

	03
	REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 .

PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD A WITH SENSITIVITY LEVEL 2.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT



	
	NDT

	04
	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.
REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

PERFORM POST-NDT INSPECTION AS PER THE MANUAL.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN RG-0007 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

	
	INSPEÇÃO

	05
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 – 3,34

PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.34


	
	LIMPEZA

	06
	INSPEÇÃO FINAL COM UMA LENTE DE 10X

FINAL INSPECTION WITH A 10X LENS
	
	INSPEÇÃO

	07
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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