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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	02-12312
	N/A
	039498
	TLN00060

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE 109928

	COUPLING SEAL MATING FACE
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN: UNK
	CSN: UNK
	TSO: UNK
	CSO: UNK

	
Conforme Technical Manual Overhaul Instructions_ T.O. 6J10-4-27-3
(Conforme Technical Manual Overhaul Instructions_ T.O. 6J10-4-27-3)

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform receipt inspection of the item, analyzing external damage and discrepancies. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.

	02
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspecione o seal mating face of coupling de acordo com as marcas e dimensões.


Inspect the seal mating face of coupling according to the marks and dimensions.


	03
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar a inspeção dimensional do Seal Face Wear conforme a figura 5-1 da TLN00060.


Perform dimensional inspection of Seal Face Wear according to Figure 5-1 of TLN00060.

Realizar a inspeção dimensional do Spline Wear conforme a figura 5-2 da TLN00060.

Perform dimensional inspection of Spline Wear according to Figure 5-2 of TLN00060.

	04
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	Executar MPI conforme Technical Manual Overhaul Instructions, referência norma ASTM E 1444.
Perform MPI according to Technical Manual Overhaul Instructions, reference ASTM E 1444 standard.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? 
Were indications found? 
 
( ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / See ias RG-0332 annex 
( ) NÃO / NO


	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. 

Perform post-NDT cleaning in accordance with ip-006, item 3.34.

	06
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	João Elias
	02/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




