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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23033862
	N/C
	
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	 CAT-15922
	LABYRINTH STATOR
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested:
Clean and NDT per OHM 10W3.

	1
	Realizar limpeza do artigo conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03.

Perform clean the article in accordance with IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	2
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	3
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) 
Manual. 
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa 
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. 
 
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). 
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance 
limits conform OMM.) 
 
( ) APROVADO – (APPROVED) 
 
( ) REJEITADO – (REJECTED) 

	
	INSPEÇÃO

	4
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. 
 
Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. 
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	5
	Realizar inspeção conforme OHM 10W3.

Perform inspection per OHM 10W3.
	
	INSPEÇÃO

	6
	Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente. 

NOTA: ARTIGO REMOVIDO DA TURBINA CAT-15922 PARA SER UTILIZADO NO MOTOR CAE-847347.

Make Seg Voo 003 to certify the part.

NOTE: PART REMOVED FROM TURBINE CAT-15922TO BE INSTALLED ON ENGINE CAE-847347.
	
	CTM

	7
	Realizar inspeção Final do componente e documentação. 

Perform final inspection of the part and check all forms.
	
	INSPEÇÃO FINAL

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	NATALINO C JUNIOR
	15/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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