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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23030911
	406172
	045941
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	IAS – CAE-848614
	OCC
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	
REALIZAR SOLDA NOS PONTOS DEMARCADOS CONFORME PRPL 2-E002 PAG. 4 E 5.

PERFORM WELDING AT THE POINTS DEMARCED IN ACCORDANCE WITH PRPL 2-E002 PAGES 4 AND 5.

	
	REPARO SOLDA

	02
	REALIZAR ACABAMENTO DA SOLDA REMOVENDO EXCESSO E REBARBAS (POR DENTRO E POR FORA), O MAIS ORIGINAL POSSÍVEL.

FINISH THE WELD BY REMOVING EXCESS AND BURRS (INSIDE AND OUTSIDE), AS ORIGINAL AS POSSIBLE.

	
	REPAROS MANUAIS

	05
	REPASSAR TODOS AS ROSCAS

REPASS ALL THE THREADS

	
	REPAROS MANUAIS

	
	
REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006  --  3,30

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 -- 3.30

	
	LIMPEZA

	
	
Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1 
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity):  2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	INSPEÇÃO

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.
	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26. COM 80 PSI (DEIXAR A PEÇA COM APARENCIA UNIFORME POR DENTRO E POR FORA)

PERFORM GLASS BALL BLASTING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.26, AT 80 PSI (LEAVE THE PART WITH A UNIFORM APPEARANCE INSIDE AND OUTSIDE)


	
	LIMPEZA ABRASIVA

	
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006  --  3,30

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 -- 3.30
	
	LIMPEZA

	
	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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