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	REGISTRO
	REVISÃO
	1

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:
	Nº da OS (WO):

	23007248
	N/C
	CAG-48383
	01
	045097

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAG-48383
	GEARSHAFT FCU
	01

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	    ITENS:
  

	01
	REMOVER OS DANOS DAS FACES DE CONTATO  ATRAVÉS DE POLIMENTO LOCAL MANUAL COM PEDRA ABRASIVA LEVE E/OU LIXA DE GRANA ALTA. 
NOTA: ATENÇÃO QUANTO AO PERFIL DOS DENTES DAS ENGRENAGENS E REMOÇÃO DE CANTOS VIVOS

REMOVE DAMAGE FROM THE CONTACT FACES BY MANUAL LOCAL POLISHING WITH A LIGHT ABRASIVE STONE AND/OR HIGH-GRIT SANDPAPER.
NOTE: PAY ATTENTION TO THE PROFILE OF THE GEAR TEETH AND REMOVAL OF SHARP EDGES.

	
	REPAROS MANUAIS

	02
	LIMPAR PEÇA CONFORME IAS-IP-0006  3.35

CLEAN PART IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 3.35

	
	LIMPEZA

	03
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): MPI
Tipo (Type): ____________________ 
Método (Method): _______________
Sensibilidade (Sensitivity):__________
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	NDT

	04
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	INSPEÇÃO

	05
	LIMPAR PEÇA CONFORME IAS-IP-0006  3.34

CLEAN PART IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 3.34

	
	LIMPEZA

	06
	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL.

FINAL INSPECTION ACCORDING TO MANUAL OVERHAUL
	
	INSPEÇÃO

	07
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	      
	Antonio Claudio
	29/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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