

	[image: Logotipo
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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23088159
	CAT-81623
	ABRIR SUB OS DA OS PRINCIPAL 048531
	02322

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-B17F / CAE-881701
	TURBINE ASSEMBLY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	     
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD

	     
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza e NDT da turbina utilizando como referência o OHM - GTP5243-3 e formulário FS.1238.

Send to perform cleaning and NDT of the turbine module per OHM - GTP5243-3 and form FS. 1238 as reference.

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - GTP5243-3 efetuando os registros nos formulários FS.1250, FS.1254 E FS.1255.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module per OHM - GTP5243-3 as a reference, making the records on forms FS.1250, FS.1254 E FS.1255.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	     
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 1257 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 1257 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	     
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 1256 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 1256 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - GTP5243-3 e registrando as informações no formulário FS.1243 e FS.1066.

Assembly the turbine module per OHM - GTP5243-3 as a reference and recording the information on form FS.1243 and FS.1066.

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OHM – GTP5243-3.

FINAL INSPECTION IAW OVERHAUL MANUAL OHM - GTP5243-3.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	EFETUAR ABERTURA DE SUB OS COM O SEGUINTES PASSOS ACIMA
	LEANDRO SOUZA
	28/10/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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