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	PCE-AA0038
	 HIGH PRESSURE TURBINE SHROUD SEGMENT
	MONTAGEM / ASSEMBLY	14
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	ITEM
(Item)
	TAREFA
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(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 50, 13 Out 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 50, 13 Oct 2025)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	INSTALAR / INSTALL	
Realizar a instalação dos segmentos de HP Turbine Shroud  conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa D., Figura 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002): 
(Perform the installation of the HP Turbine Shroud segments in accordance with the CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step D, Figure 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002).)


	03
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	
Realizar a retifica dos segmentos de HP Turbine Shroud conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 902 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002): 
Perform the grinding of the HP Turbine Shroud segments in accordance with the CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step E, Figure 902 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002).)

NCC:_____

Qual é o diâmetro dos segmentos do HP Turbine Shroud antes da retífica? ___________________
(What is the diameter of the HP Turbine Shroud segments before grinding?)

NOTA: 
Realizar a retífica nos segmentos de HP Turbine Shroud, removendo o mínimo de material necessário para espelhamento, garantindo uniformidade em toda a superfície de contato e evitando remoção excessiva de material. 
(NOTE:
Perform grinding on the HP Turbine Shroud Segments, removing the minimum amount of material necessary for matching, ensuring uniformity across the entire contact surface and avoiding excessive material removal.)

(Ref. Parágrafo E.)
(Ref. Paragraph E.)

(1) Utilize um soprador térmico (ES No. 628) para aumentar a temperatura do case (902/3) na posição Dia. A por no mínimo cinco minutos.
((1) Use a heat gun (ES No. 628) to increase the temperature of the case (902/3) at the Dia. A location for five minutes minimum.)

(2) Instale o case (902/3) no dispositivo de retífica (PWC54901) e fixe-o com os parafusos (parte do PWC54901) (902/2) e porcas (parte do PWC54901) (902/1). Aperte os parafusos.
((2) Install the case (902/3) on the grinding fixture (PWC54901) and attach it with bolts (part of PWC54901) (902/2) and nuts (part of PWC54901) (902/1). Tighten the bolts.)

(3) Instale o case (902/3) e o dispositivo de retífica (PWC54901) na retífica. Use um relógio comparador para garantir que a concentricidade do Dia. A seja de no máximo 0,0005 in. (0,012 mm) em relação à linha central da retífica.
((3) Install the case (902/3) and the grinding fixture (PWC54901) on a grinder. Use a dial indicator to make sure that the concentricity of the Dia. A is 0.0005 in. (0.012 mm) maximum in relation to the grinder centerline.)

(5) Certifique-se de que o sulco testemunha não seja removido. Registre o diâmetro interno real dos segmentos de HP.
((5) Make sure that the witness groove is not removed. Make a record of the actual inside diameter of the HP segments.)

NCC:_____

Qual é o diâmetro dos segmentos do HP Turbine Shroud após a retífica? ___________________
(What is the diameter of the HP Turbine Shroud segments after grinding?)


	04
	REPAIR SHOP	POLIMENTO	
Realizar o polimento/espelhamento da superfície externa dos Shroud Segment. 
(Perform the polishing/mirroring of the external surface of the Shroud Segment.)

NOTA: 
Garantir que o polimento seja uniforme em toda a superfície de contato, evitando a remoção excessiva de material.
(NOTE:
Ensure that the polishing is uniform across the entire contact surface, avoiding excessive material removal.)

ATENÇÃO: 
Certifique que não haja danos, riscos profundos ou irregularidades na superfície polida.
(CAUTION:
Make sure there is no damage, deep scratches, or irregularities on the polished surface.)


	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza dos segmentos de HP Turbine Shroud e da Turbine Support Case conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa G., Figura 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002): 
(Perform the cleaning of the HP Turbine Shroud Segments and the Turbine Support Case in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step G, Figure 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002) :)

(Ref. Parágrafo G.)
(Ref. Paragraph G.)

(1) Limpe completamente a carcaça de suporte da turbina (903/3), os arames de retenção (903/2) e os segmentos de HP (903/1) utilizando solvente de petróleo (PWC11-027) ou detergente específico (PWC11-031).
((1) Fully clean the turbine support case (903/3), retaining wires (903/2) and HP segments (903/1) with petroleum solvent (PWC11-027) or cleaner (PWC11-031))

PWC11-027: Solvente, Petróleo – (Solvente de Petróleo Stoddard US, AMS 3160 36131, US MIL-PRF-680 Tipo II (Código OTAN S-753), PMC 9001)
(PWC11-027: Solvent, Petroleum - (Stoddard Petroleum Solvent US. AMS 3160 36131 , US. MIL-PRF-680 Type II (NATO Code S-753) , PMC 9001))

PWC11-031: Limpador, Motor (Tergit, PMC 79783)
(PWC11-031 : Cleaner, Engine (Tergit , PMC 79783))

	06
	PW100	DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION	
Realizar medição dimensional nos segmentos de HP Turbine Shroud conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa D., Figura 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002): 
(Perform dimensional measurement of the HP Turbine Shroud Segments in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1,” Paragraph 1, Step D, Figure 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002).)

(Ref. Parágrafo D.)
(Ref. Paragraph D.)

(5) Utilize um micrômetro para medir o diâmetro interno (ID) dos segmentos de alta pressão (HP) em sete posições (para os 14 segmentos).
((5) Use a micrometer to measure the inside diameter (ID) of the HP segments at seven locations (for 14 segments).)


	07
	PW100	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem dos segmentos de HP Turbine Shroud conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa F., Figura 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002): 
(Perform the disassembly of the HP Turbine Shroud Segments in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step F, Figure 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002):)


	08
	PW100	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza dos segmentos de HP Turbine Shroud e da Turbine Support Case conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa G., Figura 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002): 
(Perform the cleaning of the HP Turbine Shroud Segments and the Turbine Support Case in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step G, Figure 903 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-040-002) :)

(Ref. Parágrafo G.)
(Ref. Paragraph G.)

(1) Limpe completamente a carcaça de suporte da turbina (903/3), os arames de retenção (903/2) e os segmentos de HP (903/1) utilizando solvente de petróleo (PWC11-027) ou detergente específico (PWC11-031).
((1) Fully clean the turbine support case (903/3), retaining wires (903/2) and HP segments (903/1) with petroleum solvent (PWC11-027) or cleaner (PWC11-031))

PWC11-027: Solvente, Petróleo – (Solvente de Petróleo Stoddard US, AMS 3160 36131, US MIL-PRF-680 Tipo II (Código OTAN S-753), PMC 9001)
(PWC11-027: Solvent, Petroleum - (Stoddard Petroleum Solvent US. AMS 3160 36131 , US. MIL-PRF-680 Type II (NATO Code S-753) , PMC 9001))

PWC11-031: Limpador, Motor (Tergit, PMC 79783)
(PWC11-031 : Cleaner, Engine (Tergit , PMC 79783))


	09

	PW100	INSTALAR / INSTALL	
Realizar a instalação dos segmentos de HP Turbine Shroud conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Seção “Repair-02/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa D., Figura 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002): 
(Perform the installation of the HP Turbine Shroud Segments in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-51-18, Section “Repair-02/Config-1”, Paragraph 1, Step D, Figure 901 (Task 72-51-18-320-801-A, Subtask 72-51-18-320-002) :)


	10
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar Inspeção final dos componentes. 

(Perform final inspection of the components.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	O.S SOLITADA PELA INSPEÇÃO.
	GUILHERME BRAGA
	04/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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