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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6840407
	NC
	047614
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-848472
	NUT, SPANNER
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER OS DANOS CAUSADOS PELA FRENAGEM, UTILIZANDO LIMA FINA, PEDRA ABRASIVA E LIXAS, CONFORME NECESSÁRIO, NÃO ULTRAPASSANDO A PROFUNDIDADE DA ABA. O ACABAMENTO FINAL DAS ÁREAS AFETADAS PELA REMOÇÃO DEVE SER IGUAL OU MELHOR DO QUE A SUPERFÍCIE ORIGINAL DA PEÇA.

REMOVE DAMAGE CAUSED BY BRAKING, USING FINE FILE, ABRASIVE STONE AND SANDPAPER, AS NECESSARY, DO NOT EXCEED THE DEPTH OF THE FLAP. THE FINAL FINISH OF THE AREAS AFFECTED BY THE REMOVAL MUST BE EQUAL OR BETTER THAN THE ORIGINAL SURFACE OF THE PART.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR PEÇA UTILIZANDO IAS-IP-0006 – 3,30

CLEAN PART USING IAS-IP-0006 – 3.30

	03
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 .

PERFORM INSPECTION BY PENETRATING LIQUID ACCORDING TO PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD A WITH SENSITIVITY LEVEL 2

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO
              YES - SEE IAS RG-0007 ATTACHED

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT
           NO – IF APPROVED, CARRY OUT POST NDT CLEANING

	04
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.
PERFORM POST NDT INSPECTION AS MANUAL.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN RG-0007 (IF ANY) AND COMPLETE THE SAME WITH APPLICABLE OBSERVATIONS.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.
EVALUATE ACCEPTANCE LIMITS ACCORDING TO WMO.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO


	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 – 3,34

PERFORM POST NDT CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.34

	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL COM UMA LENTE DE 10X

FINAL INSPECTION WITH A 10X LENS
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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