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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3078881CL08
	15D756
	049629
	01509

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0362
	 HIGH PRESSURE TURBINE SHROUD SEGMENT
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme PW127G Maintenance Manual_3044822_ Rev. 54, 19 maio 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to PW127G Maintenance Manual_3044822_ Rev. 54, May 19, 2025.)

Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	REPAIR SHOP	POLIMENTO	
Realizar o blend e polimento da superfície externa dos Shroud Segment conforme Maintenance Manual 3044822, 72-03-00, Seção “Inspection/Check”, Parágrafo 19.
(Perform blending and polishing of the external surface of the Shroud Segments in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Section “Inspection/Check”, Paragraph 19.)

NOTA: 
Garantir que o polimento seja uniforme em toda a superfície de contato, evitando a remoção excessiva de material.
(NOTE:
Ensure that the polishing is uniform across the entire contact surface, avoiding excessive material removal.)

ATENÇÃO: 
Certifique que não haja danos, riscos profundos ou irregularidades na superfície polida.
(CAUTION:
Make sure there is no damage, deep scratches, or irregularities on the polished surface.)


	03
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar Inspeção final dos componentes. 

(Perform final inspection of the components.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	O.S SOLITADA PELA INSPEÇÃO.
	GUILHERME BRAGA
	28/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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