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	Burner Drain Valve
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01
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	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Realize o teste do componente em acordo a seção ‘TEST REQUIREMENTS’, item 6. Preenchendo abaixo os valores que são solicitados conforme o manual aplicável.

Perform the component test in accordance with section “TEST REQUIREMENTS,” item 6. Fill in the values requested below according to the applicable manual.

Item 6 – Test Requirements, letra A
Item 6 – Test requirements, letter A

Qual a vazão encontrada quando aplicado uma pressão de 3 psi?
What is the flow rate when a pressure of 3 psi is applied?

Vazão medida: _____(cc/min)
Measured flow rate: cc/min)

Item 6 – Test Requirements, letra B
Item 6 – Test requirements, letter B

Ao ser aplicada pressão de ar na faixa de 1 a 6 psig, a válvula apresentou funcionamento adequado, realizando a abertura e o fechamento conforme especificado?
When air pressure in the range of 1 to 6 psig was applied, did the valve operate properly, opening and closing as specified?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Item 6 – Test Requirements, letra C
Item 6 – Test requirements, letter C

Durante a aplicação de 70 psig de pressão de ar, foi constatado vazamento interno acima de 800 cc/min e/ou vazamento externo?
During the application of 70 psig of air pressure, was internal leakage above 800 cc/min and/or external leakage found?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso qualquer um dos valores obtidos esteja em desacordo com os limites estabelecidos no manual, deverá ser aplicado o carimbo “RG-007” no campo correspondente da Ordem de Serviço (OS), bem como registrada a não conformidade por meio do formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, devidamente identificando a ocorrência.
Em seguida, deverá ser realizado o reparo aplicável, conforme descrito na Seção “TEST REQUIREMENTS”, Item 6, letra D. Após a execução do reparo, o teste deverá ser integralmente repetido.
Por fim, preencher o campo abaixo com “SIM” ou “NÃO”, a fim de confirmar a aptidão do componente. Caso o reparo ou a repetição do teste não sejam aplicáveis, assinalar a opção “( ) N/A”.

If any of the values obtained do not comply with the limits established in the manual, the stamp “RG-007” must be applied in the corresponding field of the Service Order (OS), and the non-compliance must be recorded using form IAS-RG-0007 - Work Report, duly identifying the occurrence.
Then, the applicable repair must be performed, as described in Section “TEST REQUIREMENTS,” Item 6, letter D. After the repair is performed, the test must be repeated in its entirety.
Finally, fill in the field below with “YES” or ‘NO’ to confirm the suitability of the component. If the repair or repetition of the test is not applicable, check the option “( ) N/A”.

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO
(   ) NÃO APLICÁVEL / NOT APPLICABLE

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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