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	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Devem ser seguidos os procedimentos descritos na Seção 8.1 – Test Procedure para a execução dos testes aplicáveis ao componente. Após a realização dos testes, deverão ser devidamente preenchidos, nos campos abaixo, todos os valores e informações que se fizerem necessários.

The procedures described in Section 8.1 – Test Procedure must be followed to perform the tests applicable to the component. After the tests have been performed, all necessary values and information must be duly entered in the fields below.

Teste 8.2 – Procedimento de teste do motor, letra A
Test 8.2 – Engine test procedure, letter A

Energize o motor com 28 VDC. Acione o motor até atingir a velocidade nominal, realizando no mínimo 50 ciclos em cada sentido de rotação, com parada completa entre cada ciclo.
Durante a ciclagem, qual temperatura do motor que foi encontrada?
Power the motor with 28 VDC. Run the motor until it reaches its rated speed, performing at least 50 cycles in each direction of rotation, with a complete stop between each cycle.
During cycling, what was the motor temperature?

Temp. encontrada: _________ (°C)
Temp. encontrada:(°C)

Teste 8.3 – Procedimento de teste do atuador, letra A
Test 8.2 – actuator test procedure, letter A

Siga os procedimentos da letra ‘A’ da seção 8.3, e instale o atuador no dispositivo aplicável, ou equivalente ao mencionado no manual técnico. Após isto, aplique uma carga de 20 in·lb (polegadas-libra) e realize o ensaio de run-in.
Follow the procedures in section 8.3, letter ‘A’, and install the actuator on the applicable device, or equivalent to that mentioned in the technical manual. After this, apply a load of 20 in·lb (inches-pounds) and perform the run-in test.

O atuador deverá ser testado por 10 ciclos em cada uma das seguintes faixas de tensão:
The actuator shall be tested for 10 cycles in each of the following voltage ranges:

· 16 a 18 VDC
· 22 a 24 VDC
· 29 a 31 VDC

OBS: Após o teste, faça inspeção do componente para desgaste excessivo ou danos, e usando ar pressurizado baixo, remova toda sujeira e resíduos de carbono do componente.
NOTE: After testing, inspect the component for excessive wear or damage, and using low-pressure air, remove all dirt and carbon residue from the component.

Resultados por Faixa de Tensão
Results by Voltage Range

Faixa 1 – 16 a 18 VDC
Range 1 – 16 to 18 VDC

Temperatura registrada: _________ °C
Recorded temperature: °C

Faixa 2 – 22 a 24 VDC
Range 2 – 22 to 24 VDC

Temperatura registrada: _________ °C
Recorded temperature:°C

Faixa 3 – 29 a 31 VDC
Range 3 – 29 to 31 VDC

Temperatura registrada: _________ °C
Recorded temperature:°C

Siga os procedimentos da letra ‘B’ da seção 8.3, e aplique ao atuador uma carga de 20 in/lb de torque com 17 a 18 VDC. E com a unidade aquecida em decorrência do ensaio de run-in, e após isto, energize os pinos receptores. E a energização dos pinos receptores apropriados deve fazer com que o deslocamento seja indexado de acordo com o Diagrama de Faixa de Serviço
(ver Figura 8-l).
Follow the procedures in section 8.3, letter ‘B’, and apply a load of 20 in/lb of torque to the actuator at 17 to 18 VDC. With the unit heated as a result of the run-in test, energize the receiver pins. Energizing the appropriate receiver pins should cause the displacement to be indexed according to the Service Range Diagram (see Figure 8-l).

Tempo de deslocamento da posição A para a posição B: ________ (seg)
Travel time from position A to position B:(sec)

Valor da Corrente no ponto médio do deslocamento: ________(A)
Current value at the midpoint of displacement: (A)

OBS: o acionamento deve parar dentro dos limites marcados na unidade.
NOTE: the drive shaft must stop within the limits marked on the unit.

Teste 8.3 – Procedimento de teste do atuador, letra D
Test 8.3 – actuator test procedure, letter D

Sem carga e com voltagem de 8 a 13 volts, qual o valor da folga em graus nas devidas posições?
Without load and with a voltage of 8 to 13 volts, what is the backlash value in degrees in the appropriate positions?

Valor encontrado: ________ (C)
Valor encontrado: ________ (C)

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests? 

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO  NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
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	DATA 
(Date):
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	09/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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