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	SN:
	Nº da OS (WO):
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	
	Spark Igniter
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

OBS: SE ATENTAR A POSSÍVEL CORROSÃO INTERNA
NOTE: BE AWARE OF POSSIBLE INTERNAL CORROSION

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Realize o teste do componente em acordo a seção ‘TEST’, item 9. Preenchendo abaixo todos os campos que se fazem necessários. 

Perform the component test in accordance with section ‘TEST’, item 9. Fill in all the necessary fields below. 

Cada conjunto de cabos deve passar por um teste de continuidade de baixa tensão e aterramento. O conjunto de cabos deve ser submetido a 15.000 volts CC de pico por 30 segundos não deve haver indícios de falha dielétrica do isolamento, seja por perfuração ou fuga.
Each cable assembly must undergo a low voltage continuity and grounding test. The cable assembly must be subjected to 15,000 volts DC peak for 30 seconds; there must be no evidence of dielectric failure of the insulation, either by perforation or leakage.

NOTA: Nunca toque em um conjunto de cabos de ignição por faísca energizado. Isso pode causar ferimentos graves
NOTE: Never touch an energized spark igniter lead assembly. Serious personal injury may result.

Durante os testes, teve indícios de alguma falha dielétrica do isolamento?
During testing, were there any signs of dielectric failure in the insulation?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Arthur Castro
	20/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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