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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23032395
	N/A
(Vide Observações)
	N/A
(Vide Observações)
	01153

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	
	Spark Igniter
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, item 6 para realizar os testes aplicáveis. Ademais, preencha abaixo todos os campos que se fizerem aplicáveis.

Follow the procedures described in section ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, item 5 to perform the applicable tests. In addition, fill in all applicable fields below.

Item 6 – TESTE DO ACIONADOR DE IGNIÇÃO (ALTERNATIVO)
Item 6 – SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)

Conecte o excitador de ignição ao painel da unidade de ignição a 15 volts CC, aguarde 30 segundos e, em seguida, teste a ignição.
Connect the ignition exciter to the ignition unit panel at 15 volts DC, wait 30 seconds, and then test the ignition.

O componente acendeu consistentemente por quantos segundos? ______ (seg)
How many seconds did the component consistently light up for? (sec)

OBS: Se ocorrer falha de ignição ou irregularidade na faísca, descarte o ignitor de faísca.
NOTE: If misfiring or irregularity in the spark occurs, discard the spark igniter.

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Arthur Castro
	26/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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