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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6891963
	N/A
	050541
	02542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-280068
	Spark Igniter Lead
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO 
	Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘INSPECTION/CHECK’ SUBTASK 74-20-02-210-001. Ademais, efetue registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, se necessário.

Inspect the component in accordance with section ‘INSPECTION/CHECK’ SUBTASK 74-20-02-210-001. In addition, take photographs and make notes in IAS-RG-0007, if necessary.

	02
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘TESTING’ SUBTASK 74-20-02-750-001, para realizar o teste do componente. Deve-se preencher abaixo na Ordem De Serviço (OS) todos os parâmetros que forem solicitados.

Follow the procedures described in the section “TESTING” SUBTASK 74-20-02-750-001 to perform the component test. All requested parameters must be filled in below in the Work Order (WO).

1. Teste de continuidade
    Continuity and Ground check

O componente apresentou continuidade entre os terminais e as blindagens?
Did the component show continuity between the terminals and the shielding?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

2. Teste de fuga elétrica
     Leakage Check

Realize o teste de rigidez dielétrica aumentando gradualmente a tensão de 0 a 7,0 kv, rms a 60 cps em aproximadamente 10 segundos.
Perform the dielectric strength test by gradually increasing the voltage from 0 to 7.0 kV, rms at 60 Hz in approximately 10 seconds.

OBS: NÃO mantenha a tensão de 7,0 kv por mais tempo do que o necessário (5 segundos no máximo).
NOTE: DO NOT maintain the 7.0 kV voltage for longer than necessary (5 seconds maximum).

Durante a realização do teste de fuga, foi constatada corrente de fuga entre o condutor e a blindagem?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	03
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Bruno Alves
	10/02/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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