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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
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	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO 
	Realizar inspeção do componente em acordo a TASK 77-20-01-200-801, utilize a Tabela 1 como material de apoio. Efetue registros fotográficos e anotações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Inspect the component in accordance with TASK 77-20-01-200-801, using Table 1 as reference material. Take photographs and make notes in IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a TASK 77-20-01-200-801, tabela 1 para realizar os testes aplicáveis ao componente e preencha abaixo na Ordem De Serviço (O.S.) todos os valores que forem solicitados.

Follow the procedures described in TASK 77-20-01-200-801, Table 1, to perform the applicable tests on the component and fill in all the requested values below in the Work Order (W.O.).

TASK 77-20-01-200-801, tabela 1, item 7 – teste de resistência
TASK 77-20-01-200-801, table 1, item 7 - Resistance check

Valor mínimo encontrado da resistência entre o terminal e a flange da sonda ou blindagem metálica: ____________ (ohms)
Minimum resistance value found between the terminal and the probe flange or metal shielding: (ohms)

OBS: Se o componente não atingir os parâmetros esperados, o mesmo deve seguir as orientações na NOTA presente abaixo.
NOTE: If the component does not meet the expected parameters, it must follow the guidelines in the NOTE below.

NOTA: Se o cozimento no forno não restaurar o valor da resistência, proceda da seguinte forma:
NOTE: If oven baking does not restore resistance value proceed as follows:

1. Ligue os terminais do chicote do termopar a um milivoltímetro. Ligue um ohmímetro de 1-1/2 volts entre um terminal e a flange da sonda ou blindagem metálica. Aplique uma temperatura de 1.200 ± 50 °F (649 ± 28 °C) a cada termopar sucessivamente. (Jetcal ou equivalente)
1. Connect the thermocouple harness terminals to a millivolt meter. Connect a 1-1/2 volt ohmmeter between one terminal and probe flange or metal shielding. Apply 1,200 ± 50°F (649 ± 28°C) temperature to each thermocouple in succession. (Jetcal or equivalent)

2. Um cabeamento aceitável indicará uma leitura ascendente no milivoltímetro e um aumento gradual na resistência. Se a resistência diminuir ou indicar um curto-circuito, substitua o cabeamento do termopar. Se a resistência de cada sonda aumentar acima de 2.000 ohms durante esta verificação a quente, o cabeamento é aceitável.
2. An acceptable harness will indicate an upscale reading on the millivolt meter and a gradual increase in resistance. If resistance decreases or indicates a dead short replace the thermocouple harness. If resistance of each probe increases above 2,000 ohms during this hot check, the harness is acceptable.

TASK 77-20-01-200-801, tabela 1, item 8 – teste de continuidade e polaridade
TASK 77-20-01-200-801, table 1, item 8 – Continuity and polarity check

Aquecer cada sonda, uma de cada vez, até 1250°F ± 50°F (677°C ± 28°C).
Aquecer cada sonda, uma de cada vez, até 1250°F ± 50°F (677°C ± 28°C).

Critérios de rejeição:
· Sem movimento: indica circuito aberto.
No movement: indicates open circuit

· Temperatura inferior ao normal: indica curto-circuito.
Lower than normal temperature: indicates a short circuit.

· Deflexão para baixo (downgrade da escala): indica polaridade invertida.
Downward deflection (scale downgrade): indicates reversed polarity.

· Leitura flutuante (resultante de uma leve flexão do cabo): indica circuito aberto ou curto intermitente.
Floating reading (resulting from slight bending of the cable): indicates an open circuit or intermittent short circuit.

O componente apresentou algum dos critérios mencionados acima?
Did the component meet any of the criteria mentioned above?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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