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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23032395
	N/A

	052062
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550367
	Spark Igniter
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, para realizar os testes aplicáveis. Ademais, preencha abaixo todos os campos que se fizerem aplicáveis.

Follow the procedures described in section ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, item 5 to perform the applicable tests. In addition, fill in all applicable fields below.

Item 6 – TESTE DO ACIONADOR DE IGNIÇÃO (ALTERNATIVO)
Item 6 – SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)

Conecte o excitador de ignição ao painel da unidade de ignição a 15 volts CC, aguarde 30 segundos e, em seguida, teste a ignição.
Connect the ignition exciter to the ignition unit panel at 15 volts DC, wait 30 seconds, and then test the ignition.

O componente acendeu consistentemente.
How many seconds did the component consistently light .

OBS: Se ocorrer falha de ignição ou irregularidade na faísca, descarte o ignitor de faísca.
NOTE: If misfiring or irregularity in the spark occurs, discard the spark igniter.

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	WÉSLEI AB
	21/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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