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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3115922-02
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0090
	LOW PRESSURE TURBINE DISK
	MONTAGEM / ASSEMBLY	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Overhaul Manual_3044823 _ Rev. 31, 17 Nov. 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Overhaul Manual_3044823 _ Rev. 31, 17 Nov. 2025.)

Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a análise e marcação da posição do trim no conjunto de LP Disk conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-2”, Parágrafo 7., Etapa F., Figura 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly) 
(Perform analysis and marking of the trim position on the LP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-2”, Paragraph 7, Step F, Figure 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly).)

Pesos de Balanceamento Fino da LP Turbine:
(LP Turbine Trim Balancing Weights:)

Dianteiro:
(Front)

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________


Traseiro:
(Rear)

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________


	03
	PW100	REMOÇÃO / REMOVE	
Realizar a remoção dos trim do conjunto de LP Disk conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-2”, Parágrafo 7., Etapa F., Figura 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly) 
(Perform removal of the trim from the LP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-2”, Paragraph 7, Step F, Figure 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly).)


	04
	PW100	BALANCEAMENTO / BALANCING	
Realizar o balanceamento do conjunto de LP Disk conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-2”, Parágrafo 6., Etapa G., Figura 506 (Balancing of Low Pressure Disk Assembly) 
(Perform balancing of the LP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-2”, Paragraph 6, Step G, Figure 506 (Balancing of Low Pressure Disk Assembly).)

(ref. Parágrafo G (8))
(ref. Paragraph G (8))

NCC:_______

Desbalanceamento inicial no Plano A: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane A:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano A: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane A:)

Desbalanceamento inicial no Plano B: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane B:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano B: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane B:)

(ref. Parágrafo G (12))
(ref. Paragraph G (12))

NCC:_______

Desbalanceamento final no Plano A: __________ [g.mm]
(Final unbalance in Plane A:) 

Ângulo do desbalanceamento final no Plano A: _______ [°]
(Final unbalance angle in Plane A:)

Desbalanceamento final no Plano B: __________ [g.mm]
(Final unbalance in Plane B:) 

Ângulo do desbalanceamento final no Plano B: _______ [°]
(Final unbalance angle in Plane B:)


	05
	PW100	INSTALAR / INSTALL	
Realizar rebitagem dos trim do conjunto de LP Disk conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-2”, Parágrafo 7., Etapa F., Figura 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly) 
(Perform riveting of the trim on the LP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-2”, Paragraph 7, Step F, Figure 509 (Trim Balancing of LP Rotor Assembly).)


	06
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 

(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	24/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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