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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3119361-01
	AA0024B93
	053463
	01501

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	HIGH PRESSURE TURBINE DISK BALANCING ASSY
	MONTAGEM / ASSEMBLY	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 30, 13 Maio 2024.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Overhaul Manual_3044823 _ Rev. 30, 13 May 2024.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a análise e marcação da posição do trim no Front Cover e Interstage Air Seal conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-3”, Parágrafo 7., Etapa E., Figura 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).
(Perform the analysis and marking of the trim position on the Front Cover and Interstage Air Seal in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-3”, Paragraph 7, Step E, Figure 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).)

Pesos de Balanceamento Fino da Front Cover:
(Front Cover trim balancing weights:)

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________


Pesos de Balanceamento Fino do Interstage Air Seal:
(Interstage Air Seal trim balancing weights:)

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Se alguma discrepância for localizada, é indispensável a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
(If any discrepancy is identified, it is mandatory to provide a detailed description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report.)


	03
	PW100	REMOÇÃO / REMOVE	
Realizar a remoção dos trim na Front Cover e Interstage Air Seal conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-3”, Parágrafo 7., Etapa E., Figura 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).
(Perform the removal of the trim on the Front Cover and Interstage Air Seal in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-3”, Paragraph 7, Step E, Figure 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).)

Se alguma discrepância for localizada, é indispensável a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
(If any discrepancy is identified, it is mandatory to provide a detailed description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report.)


	04
	PW100	BALANCEAMENTO / BALANCING	
Realizar a conferência de balanceamento do conjunto de HP Disk conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-3”, Parágrafo 6., Etapa E., Figura 505 (Detail Balancing of HP Turbine Disk Assembly (Method A)).
(Perform the balancing verification of the HP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-3”, Paragraph 6, Step E, Figure 505 (Detail Balancing of HP Turbine Disk Assembly — Method A).)


(ref. Parágrafo E (11))
(ref. Paragraph E (11))

NCC:_______

Desbalanceamento inicial no Plano C: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane C:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano C: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane C:)

Desbalanceamento inicial no Plano D: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane D:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano D: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane D:)



	05
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção e análise dos valores de balanceamento do conjunto de HP Disk conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-3”, Parágrafo 6., Etapa E., Figura 505 (Detail Balancing of HP Turbine Disk Assembly (Method A)).
(Perform the balancing verification of the HP Disk assembly in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-3”, Paragraph 6, Step E, Figure 505 (Detail Balancing of HP Turbine Disk Assembly — Method A).)

Os valores estão dentro do permitido pelo manual?
(Are the values within the limits specified by the manual?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)

Se não, é indispensável a descrição utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
Posteriormente, deve-se comunicar via e-mail os setores Engenharia e Comercial, para que sejam realizadas a devida comunicação com o cliente, fabricante e a atualização/criação do escopo de correção, devendo aguardar retorno formal antes de seguir com as próximas etapas de produção.
(If not, it is mandatory to provide a detailed description using form IAS-RG-0007 – Work Report.
Subsequently, the Engineering and Commercial departments must be notified by email so that proper communication with the customer and manufacturer can be carried out, and the correction scope can be updated/created. A formal response must be awaited before proceeding with the next production steps.)



	06
	PW100	INSTALAR / INSTALL	
Realizar a instalação dos trims no Front Cover e Interstage Air Seal conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-3”, Parágrafo 7., Etapa E., Figura 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).
(Perform the installation of the trims on the Front Cover and Interstage Air Seal in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-3”, Paragraph 7, Step E, Figure 510 (Trim Balancing of HP Rotor Assembly).)


	07
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 

(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
O.S. solicitada para verificação de balanceamento do conjunto de HP para pesquisa de pane do ruído reportado, segundo instrução técnica do fabricante. 
(Work Order requested to perform HSI-level disassembly for troubleshooting of the reported noise, in accordance with the manufacturer’s technical instruction.)

	GUILHERME BRAGA
	06/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)


image1.png




