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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3045350-01
	PCE-AX0093
	052955
	01509

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	COMPLETE ENGINE ASSEMBLY
	REPARO / REPAIR	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.


(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.
(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the Engineering team responsible by email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem à nível HSI do motor, conforme MM 3044822, ATA 72-03-00, Seção “Installation”. Realizar os registros de montagem necessários nas fichas aplicáveis.
(Perform engine assembly to HSI (Hot Section Inspection) level in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Section “Installation”. Perform the required assembly records in the applicable forms.)


	03
	BANCO DE PROVAS ( TEST CELL)	TESTE /TEST	
Realizar o teste do motor, conforme Overhaul Manual 3034823, Rev. 31.0, 17 Nov. 2025, ATA 72-00-00, Seções “Testing 1” e “Testing 2”. É mandatória o preenchimento da FS. 1042 e IAS-RG-0141.
(Perform the engine test in accordance with Overhaul Manual 3034823, Rev. 31.0, dated Nov. 17, 2025, ATA 72-00-00, Sections “Testing 1” and “Testing 2”. Completion of forms FS.1042 and IAS-RG-0141 is mandatory.)

Caso seja encontrada alguma discrepância ou a pane ainda persiste, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
(If any discrepancy is identified or the failure still persists, it is mandatory to provide a detailed description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report.)

Foi localizado a discrepância/pane relatada pelo operador/cliente, citado nas observações após o serviço de reparo realizado? 
(Was the discrepancy/failure reported by the operator/customer, as noted in the remarks, identified after the repair service was performed?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)

Os formulários FS.1042 e IAS-RG-0141 foram preenchidos?
(Have forms FS.1042 and IAS-RG-0141 been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)


	04
	BANCO DE PROVAS ( TEST CELL)	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	
Realizar a preservação do motor, conforme Overhaul Manual PW127G _ 3034823 _ Rev. 31.0, 17 Nov. 2025, 72-00-00, Storage Instructions, item 6 – Storage, Etapa D e E. 
(Perform engine preservation in accordance with Overhaul Manual PW127G – 3034823, Rev. 31.0, dated Nov. 17, 2025, ATA 72-00-00, Storage Instructions, Item 6 – Storage, Steps D and E.)

A etiqueta de preservação foi preenchida e fixada ao motor?
(Has the preservation tag been filled out and attached to the engine?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)



	05
	PW100	ACABAMENTO / FINISHING	
Realizar o acabamento final do motor e verificar:
- A conformidade de instalação de todos os acessórios;
- Se todos os processos solicitados foram cumpridos;
- Se todo o material recebido está sendo enviado de
volta;
- Se é necessário o despacho das peças rejeitadas.
(Perform the final finishing of the engine and verify:
– The installation conformity of all accessories;
– Whether all requested processes have been completed;
– Whether all received material is being returned;
– Whether the dispatch of rejected parts is required.)


	06
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção final do serviço realizado. 

(Perform final inspection of the service performed.)

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	

O.S. solicitada pela inspeção para realização de montagem a nível HSI após reparo para correção de pane do ruído reportado. 
(Work Order requested by Inspection to perform HSI-level assembly after repair for correction of the reported noise issue.)

	
	12/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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