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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	            6878363
	                DC1107
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-109020
	            VANE 3º ST
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESAMASSAR OS DANIFICADOS NAS ALHETAS.

UNKNEAD THE DAMAGED ONES ON THE FINS.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR OS PEQUENOS PIQUES ASSINALADOS.

SMOOTH THE SMALL PEAKS MARKED.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO
RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO


	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR OS SEALS NAS CANALETAS INTERNAS. IT-0051
MOUNT THE SEALS IN THE INNER CHANNELS. IT-0051

	6
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	APLICAR UM CORDÃO DE EPOXY NA PONTA EXTERNA DAS 10- ALHETAS COM A OUTER BAND ADJACENTE COM OS 5- FUROS.

APPLY AN EPOXY CORD TO THE OUTER TIP OF THE 10-FLAPS WITH THE ADJACENT OUTER BAND WITH THE 5-HOLES.

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  ) APROVADO   (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 29/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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