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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	                6792269
	                 3-608X
	050700
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR
	           PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER O PINO INCLINADO DO FURO ASSINALADO.
           NOTA: CUIDAR PARA NÃO DANIFICA-LO, POIS SERÁ REINSTALADO.          
            GUARDA-LO FIXO NESTA O.S. COLADO COM FITA OU EM SAQUINHO GRAMPEADO.

REMOVE THE SLANTED PIN FROM THE MARKED HOLE. NOTE: BE CAREFUL NOT TO DAMAGE IT, AS IT WILL BE REINSTALLED. KEEP IT FIXED ON THIS O.S. GLUED WITH TAPE OR IN A STAPLED BAG.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO FURO NÃO PASSANTE ASSINALADO NA FACE, DEIXANDO= 0.520¨+ou-0.0005¨
              NOTA: CENTRAR PELO PRÓPRIO DIÂMETRO NA ÁREA SEM DESGASTE.

MACHINE THE INSIDE DIAMETER OF THE NON-THROUGH HOLE MARKED ON THE FACE, LEAVING= 0.520 ̈+or -0.0005 ̈ NOTE: CENTER BY ITS OWN DIAMETER IN THE AREA WITHOUT WEAR.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	CONFECCIONAR 1- BUCHA DE BRONZE PARA ESTE FURO USINADO,
                 DEIXANDO O DIÂMETRO EXTERNO COM APERTO NO COVER = 0.0012¨+ou- 0.0002¨ e o DIÂMETRO INTERNO= 0.4365¨+ou-0.0003¨
DEIXAR A LARGURA = A PROFUNDIDADE DO ALOJAMENTO -0.005¨

MAKE 1- BRONZE BUSHING FOR THIS MACHINED HOLE, LEAVING THE OUTER DIAMETER WITH TIGHTNESS ON THE COVER = 0.0012 ̈+or- 0.0002 ̈ and the INNER DIAMETER= 0.4365 ̈+or-0.0003 ̈ LEAVE WIDTH = DEPTH OF HOUSING -0.005

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR A BUCHA NO COVER E INSTALAR O PINO ANTI ROTATIVO ANEXO.
MOUNT THE BUSHING ON THE COVER AND INSTALL THE ATTACHED ANTI-ROTATING PIN.

	5
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS PRISIONEIROS, OS FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.
ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIME PA-0060 e CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIME PA-0060 and GRAY PA-0065.

	7
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 04/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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