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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6870215
	17261
	ESTA SERÁ A PRINCIPAL
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	ITEM AVULSO
	OIL PUMP & FILTER ASSY
	PESQUISA DE GARANTIA / WARRANTY RESEARCH	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Overhaul Manual _ 15RC3 _ T56-A-15 LFE, A LFE _ Rev. 15, 30 Jan. 2026.

(Verify that the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, verify whether the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as per the location mentioned on the Intranet:)

(In accordance with Overhaul Manual _ 15RC3 _ T56–A-15 LFE, A LFE _ Rev. 15, 30 Jan. 2026.)



Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: In case of discrepancy, do not proceed with the subsequent steps and immediately notify Engineering via e-mail so that the scope update can be performed.)


	02
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
[bookmark: _Hlk218755051]Realizar a inspeção de recebimento do componente, avaliando quanto a presença de danos visíveis e discrepâncias externas.

Caso seja encontrada alguma discrepância, descrevê-la e realizar registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho).

(Perform the receiving inspection of the component, evaluating for visible damage and external discrepancies.)

(If any discrepancy is found, describe it and perform photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report).)


	03
	ACESSÓRIOS	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Caso sejam identificados achados relevantes para a pesquisa de garantia, descrevê-lo e realizar registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho).

(Perform the disassembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If any findings relevant to the warranty investigation are identified, describe them and perform photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report).)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Disassembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Disassembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002).)


	04
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Limpe as peças utilizando solvente à base de petróleo, AMS 3160, e efetue a secagem com ar.

(Perform the cleaning of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(Clean the parts using petroleum solvent, AMS 3160, and dry them with air.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Cleaning-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Cleaning-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001).)


	05
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	
Realizar o MPI das peças do componente listadas abaixo, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Realizar o processo conforme ASTM E 1444.

Para auxílio na identificação das peças, utilizar como referência a Fig. 79-21-05-990-501 anexada a esta O.S.

(Perform MPI on the component parts listed below, in accordance with the reference mentioned at the end of this step. Perform the process in accordance with ASTM E 1444.)

(To assist in parts identification, use Fig. 79-21-05-990-501, attached to this W.O., as a reference.)



Preencher o formulário IAS-RG-0332 (Laudo Técnico END).
Foram encontradas indicações?

(Fill out form IAS-RG-0332 (NDT Technical Report).
Were any indications found?)

Oil Pump Drive Spur Gear (item 24):

(   ) Sim.                 (   ) Não.
       (Yes.)                      (No.)


Oil Pump Idler Spur Gear (item 26):

(   ) Sim.                 (   ) Não.
       (Yes.)                      (No.)


Oil Pump Idler Gear Shaft (item 39):

(   ) Sim.                 (   ) Não.
       (Yes.)                      (No.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Inspection/Check-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002); e conforme OHM, 15RC3, ATA 70-21-03, Seção “Inspection-801”, Parágrafo 1., Etapa G. e Tabela 1 (Task 70-21-03-200-801, Subtask 70-21-03-240-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Inspection/Check-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002); and in accordance with OHM, 15RC3, ATA 70-21-03, Section “Inspection-801”, Paragraph 1., Step G. and Table 1 (Task 70-21-03-200-801, Subtask 70-21-03-240-001).)


	06
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza pós MPI das peças Oil Pump Drive Spur Gear (item 24) e Oil Pump Idler Spur Gear (item 26) e Oil Pump Idler Gear Shaft (item 39) do componente, conforme ASTM E 1444.

Para auxílio na identificação das peças, utilizar como referência a Fig. 79-21-05-990-501 anexada a esta O.S.

(Perform the post-MPI cleaning of the Oil Pump Drive Spur Gear (item 24), Oil Pump Idler Spur Gear (item 26), and Oil Pump Idler Gear Shaft (item 39) parts of the component, in accordance with ASTM E 1444.)

(To assist in parts identification, use Fig. 79-21-05-990-501, attached to this W.O., as a reference.)


	07
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção pós MPI das peças Oil Pump Drive Spur Gear (item 24) e Oil Pump Idler Spur Gear (item 26) e Oil Pump Idler Gear Shaft (item 39) do componente, avaliando os critérios e limites de aceitação conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (Laudo Técnico END) e, se aplicável, preenchê-lo com observações pertinentes.

Para auxílio na identificação das peças, utilizar como referência a Fig. 79-21-05-990-501 anexada a esta O.S.

(Perform the post-MPI inspection of the Oil Pump Drive Spur Gear (item 24), Oil Pump Idler Spur Gear (item 26), and Oil Pump Idler Gear Shaft (item 39) parts of the component, evaluating the acceptance criteria and limits in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (NDT Technical Report) and, if applicable, complete it with any pertinent observations.)

(To assist in parts identification, use Fig. 79-21-05-990-501, attached to this W.O., as a reference.)



Nº do laudo de NDT: ____________________
(NDT report number:)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Inspection/Check-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Inspection/Check-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).)


	08
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar as inspeções visuais e dimensionais das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Caso sejam identificados achados relevantes para a pesquisa de garantia, descrevê-lo e realizar registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho).

(Perform the visual and dimensional inspections of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If any findings relevant to the warranty investigation are identified, describe them and perform photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report).)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Inspection/Check-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Inspection/Check-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).)


	09
	T56A	ANALISAR APLICABILIDADE DE DIRETIVA TECNICA / ANALYZE APPLICABILITY OF TECHNICAL DIRECTIVE	
Realizar a análise técnica quanto à aplicabilidade dos boletins e diretrizes de aeronavegabilidade fornecidas pelo CTM, conforme instruções referenciadas em sub O.S. dedicada ao tema.

(Perform the technical analysis regarding the applicability of the service bulletins and airworthiness directives provided by the MTC, in accordance with the instructions referenced in the sub W.O. dedicated to this subject.)



Nº da sub O.S. correspondente: ____________________
(Corresponding sub W.O. number:)


	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Com base nos resultados encontrados nas etapas de inspeção acima (inspeções pós-END, visuais e dimensionais, e na análise de boletins de serviço e diretrizes de aeronavegabilidade), realizar a elaboração da listagem final de trocas eventuais e reparos necessários, efetuando os registros necessários no formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação).

Ao finalizar o preenchimento do formulário, enviá-lo via e-mail aos setores de Comercial, Engenharia e Produção.

(Based on the results found in the inspection steps above (post-NDT, visual and dimensional inspections, and the review of service bulletins and airworthiness directives), perform the development of the final list of any required replacements and repairs, recording the necessary information in form IAS-RG-0041 (Material Application List).) 

(Upon completion of the form, send it via e-mail to the Commercial, Engineering, and Production departments.)



O formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação) foi preenchido e enviado?

(Has form IAS-RG-0041 (Material List for Application) been filled out and sent?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)


	11
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar o direcionamento das peças aplicáveis do componente para os reparos necessários, conforme inspeção realizada na etapa anterior e referência mencionada ao fim desta etapa.

Para isso, solicitar ao CTM a abertura de sub O.S.’s para cada peça aplicável, contendo os processos necessários.

(Perform the routing of the applicable component parts to the required repairs, in accordance with the inspection performed in the previous step and the reference mentioned at the end of this step.)

(For this purpose, request the MTC to open sub W.O.s for each applicable part, containing the required processes.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Repair-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) a (k) (Task 79-21-05-300-802, Subtask 79-21-05-330-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Repair-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) to (k) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).)


	12
	ACESSÓRIOS	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the assembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Assembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Assembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002).)


	13
	ACESSÓRIOS	TESTE INICIAL / INITIAL TEST	
Realizar teste inicial do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Se aplicável, registrar, utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho), observações e valores do teste julgados relevantes, bem como discrepâncias identificadas.

(Perform the initial test of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If applicable, record, using form IAS-RG-0007 (Work Report), any test observations and values deemed relevant, as well as any identified discrepancies.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).)


	14
	ACESSÓRIOS	TESTE FINAL/ FINAL TEST	
Realizar teste final do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Se aplicável, registrar, utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho), observações e valores do teste julgados relevantes, bem como discrepâncias identificadas.

(Perform the final test of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If applicable, record, using form IAS-RG-0007 (Work Report), any test observations and values deemed relevant, as well as any identified discrepancies.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).)


	15
	ENGENHARIA	EMISSÃO DE RELATORIO/LAUDO / ISSUE OF REPORT	
[bookmark: _Hlk218757389]Se necessário (solicitado pelo cliente/contrato), elaborar laudo técnico referente à pesquisa de garantia e seu resultado, utilizando o formulário IAS-RG-0040 (Laudo Técnico).

Ao finalizar o laudo, enviá-lo via e-mail aos setores de Engenharia, Produção, Comercial e CTM.

(If necessary (as requested by the customer/contract), perform the development of a technical report regarding the warranty investigation and its result, using form IAS-RG-0040 (Technical Report).)

(Upon completion of the report, send it via e-mail to the Engineering, Production, Commercial, and MTC departments.)



O formulário IAS-RG-0040 (Laudo Técnico) foi elaborado e enviado?
(Has form IAS-RG-0040 (Technical Report) been prepared and sent?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)

Número do Relatório Técnico: ____________________
(Technical Report number:)


	16
	CTM
	FECHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO / CLOSING OF DOCUMENTATION	
Realizar o fechamento da documentação do componente, conforme IAS-IP-0018 (Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção), Parágrafos 10 a 14.

(Perform the closing of the component documentation, in accordance with IAS-IP-0018 (Maintenance Technical Control Procedures), Paragraphs 10 to 14.)


	17
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	
Realizar a inspeção final do componente e dos serviços realizados.

(Perform the final inspection of the component and of the services performed.)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
OBSERVAÇÕES (REMARKS):

Pesquisa de garantia referente à seguinte pane reportada pelo cliente: “[espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço]”.

(Warranty investigation regarding the following discrepancy reported by the customer: “[espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço] [espaço]”.)

	PEDRO COSTA
	10/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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