

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	            6829451
	                   SJO559M
	050710
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	ADOG033980
	          PROPELLER BRAKE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO FACING NA ÁREA DOS REBITES, APENAS PARA REMOVE-LOS.

MACHINE THE INSIDE DIAMETER OF THE FACING IN THE RIVET AREA, JUST TO REMOVE THEM.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	LIMPAR A ÁREA DE ACENTAMENTO DO FACING E INSTALAR O NOVO COM 24- REBITES P/N= MS20427-3C5, CUIDANDO A PROFUNDIDADE CORRETA DO CHANFRO INDICADO NAS FIGURAS ANEXAS.

CLEAN THE FACING ACCENT AREA AND INSTALL THE NEW ONE WITH 24- RIVETS P/N= MS20427-3C5, TAKING CARE OF THE CORRECT DEPTH OF THE CHAMFER INDICATED IN THE ATTACHED FIGURES.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO FACING COM 10°, CONFORME A FERRAMENTA P/N= 6796436 GO-NO-GO.

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE FACING WITH 10°, ACCORDING TO THE TOOL P/N= 6796436 GO-NO-GO.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS 24 NOVOS SLOTS, CONFORME A FIGURA DA PÁGINA 922 ANEXA.     LARGURA= 0.100¨e PROFUNDIDADE= 0.020¨
 THE 24 NEW SLOTS, AS SHOWN ON PAGE 922 ATTACHED. WIDTH= 0.100 ̈ and DEPTH= 0.020

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 16/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	16/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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