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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1
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	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	695810-3
	4595
	54451
	TLN2686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	LMG3269-16
	FUEL HEATER
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	1

	TSN: 
	CSN: 
	TSO: 
	CSO: 

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	2
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	3
	ACESSÓRIOS
	TESTE INICIAL
	  PROCEDIMENTO DE TESTE.

Desmontar o element filtrante, realizar a limpeza interna e externa do componente e trocar os packings e instalar  um novo element filtrante e seguir com os testes.

Disassemble the filter element, clean the inside and outside of the component, replace the gaskets, install a new filter element, and proceed with testing.

Caso alguma  discrepancia  do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If there is any discrepancy from what is permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (OS) and record it using the IAS-RG-0007 WORK REPORT form, identifying the occurrence.


 Proof test.

a. Tampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL, SAÍDA DE ÓLEO e drenagem de combustível.

 Tampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL, SAÍDA DE ÓLEO e drenagem de combustível.

b. Conecte o suprimento de combustível e o suprimento de óleo da bancada de testes às portas de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL e ENTRADA DE ÓLEO, respectivamente.

Conecte o fornecimento de combustível e o fornecimento de óleo da bancada de testes às portas de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL e ENTRADA DE ÓLEO, respectivamente.

c. Aplique pressão de combustível de 240 a 250 psi na porta de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de distorção ou vazamento externo. Alivie a pressão.

Aplique pressão de combustível de 240 a 250 psi na porta de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de acidente ou vazamento externo. Alivie a pressão.

d. Aplique pressão de óleo de 390 a 410 psi na porta de ENTRADA DE ÓLEO. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de distorção ou vazamento externo. Alivie a pressão e destampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL e SAÍDA DE ÓLEO.

Aplique pressão de óleo de 390 a 410 psi na porta de ENTRADA DE ÓLEO. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de acidente ou vazamento externo. Alivie a pressão e destampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL e SAÍDA DE ÓLEO.

(   ) Aprovado  (   ) Não Aprovado

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT


	4
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES

	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	WÉSLEI AB
	03/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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