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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	IAS-RG-0103
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	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6899093
	UY18450015
	054610
	TLN02171

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RRE-201185
	Ignition Exciter
	TESTE / TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Realizar inspeção do componente de acordo com item 2 da seção “TESTING AND FAULT ISOLATION” para realização dos testes solicitados.

Inspect the component in accordance with item 2 of the “TESTING AND FAULT ISOLATION” section to carry out the requested tests.

----------------------------------------------------------------------------------------

Realizar teste de vazamento conforme item 3 da seção de “TESTING AND FAULT ISOLATION”, preenchendo abaixo os valores solicitados:
Perform a leak test according to item 3 of the “TESTING AND FAULT ISOLATION” section, filling in the requested values below:

Tempo do Exciter no tanque(min): ____________
Exciter time in tank (min)

Temperatura da água do tanque(°C): __________
Tank water temperature(°C)

Após remoção do item do tanque, secar com ar comprimido:
After removing the item from the tank, dry with compressed air

Pressão de ar máxima utilizada(psig):____________
Maximum air pressure used(psig)

----------------------------------------------------------------------------------------

Realize o teste elétrico em acordo ao item 4 da seção “TESTING AND FAULT ISOLATION” preenchendo abaixo os valores solicitados na tabela 3:
Perform the electrical test in accordance with item 4 of the “TESTING AND FAULT ISOLATION” section by filling in the values requested in table 3 below:

Tensão de entrada (VDC): 
Input voltage

Corrente de entrada (AMP MAX): 
Input Current

Taxa de faísca (SPARKS/SECOND):
Spark Rate


Tensão de entrada (VDC): 
Input voltage

Corrente de entrada (AMP MAX): 
Input Current

Taxa de faísca (SPARKS/SECOND):
Spark Rate


Tensão de entrada (VDC):  
Input voltage

Corrente de entrada (AMP MAX): 
Input Current

Taxa de faísca (SPARKS/SECOND):
Spark Rate

	
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Arthur Castro
	06/072025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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