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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3078525-01
	HLAB479
	052211
	01501

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0069
	POWER TURBINE DISK BALANCING ASSY
	MONTAGEM / ASSEMBLY	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 31, 17 Nov. 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 31, 17 Nov 2025.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	BALANCEAMENTO / BALANCING	
Realizar o balanceamento do 1º Stg PT disk e do 2º Stg PT disk no Power Turbine Stator conforme Overhaul Manual 3034823, ATA 72-50-00, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 9., Etapa F., Figura 514 (Balancing of Power Turbine Disk Assembly) 
(Perform the balancing of the 1st Stage PT Disk and 2nd Stage PT Disk in the Power Turbine Stator in accordance with Overhaul Manual 3034823, ATA 72-50-00, Section “Subassembly-1”, Paragraph 9, Step F, Figure 514 (Balancing of Power Turbine Disk Assembly).)

(ref. Parágrafo F (2))
(ref. Paragraph F (2))

NCC:_______

Medida do Diâmetro A: __________
(Measured Diameter A:) 

(ref. Parágrafo F (9))
(ref. Paragraph F (9))

NCC:_______

Desbalanceamento inicial no Plano C: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane C:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano C: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane C:)

Desbalanceamento inicial no Plano D: __________ [g.mm]
(Initial unbalance in Plane D:)

Ângulo do desbalanceamento inicial no Plano D: _______ [°]
(Initial unbalance angle in Plane D:)

(ref. Parágrafo G (23))
(ref. Paragraph G (23))

NCC:_______

Desbalanceamento final no Plano C: __________ [g.mm]
(Final unbalance in Plane C:) 

Ângulo do desbalanceamento final no Plano C: _______ [°]
(Final unbalance angle in Plane C:)

Desbalanceamento final no Plano D: __________ [g.mm]
(Final unbalance in Plane D:) 

Ângulo do desbalanceamento final no Plano D: _______ [°]
(Final unbalance angle in Plane D:)


	03
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 

(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	07/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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