

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3079014-01
	DEAAA20249                    
	052154
	TLN01664

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	PCE-AX0069
	Fuel Nozzle Set
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	Escolher um item.	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL - DIRETIVAS TÉCNICAS E TBO

(PERFORM DOCUMENTAL ANALYSIS - TECHNICAL DIRECTIVES AND TBO)

	2
	ACESSÓRIOS	VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO/ RECEIPT VERIFICATION	REALIZAR O RECEBIMENTO DO COMPONENTE REALIZANDO O REGISTRO DOS NÚMEROS DE SÉRIE, PART NUMBER E CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO ITEM E SEUS COMPONENTES. REGISTRAR AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS COM FOTOS E ANOTAÇÕES EM RG-0007, CONFORME NECESSÁRIO.

(RECEIVE THE COMPONENT PERFORMING THE REGISTRATION OF THE SERIAL NUMBER, PART NUMBER AND CONDITION OF RECEIPT OF THE ITEM AND ITS COMPONENTS. RECORD CONDITIONS FOUND WITH PHOTOS AND NOTES IN RG-0007 AS NECESSARY.)

	3
	ACESSÓRIOS	TESTE INICIAL / INITIAL TEST	SE POSSÍVEL, REALIZE O TESTE INICIAL CONFORME SEÇÃO TESTING AND FAULT ISOLATION, ITEM 2, TASK 73-10-05-700-801. PARA REALIZAÇÃO DO TESTE, UTILIZE A TABELA 1012 COMO MATERIAL DE PREENCHIMENTO. TAMBÉM É NECESSÁRIO REALIZAR O TESTE DE PRESSÃO, CONFORME ITEM 3, TASK 73-10-05-780-801. ALÉM DISSO, ANEXE O ARQUIVO JUNTAMENTE A ORDEM DE SERVIÇO (OS).
	
(IF POSSIBLE, PERFORM THE INITIAL TEST IN ACCORDANCE WITH THE TESTING AND FAULT ISOLATION SECTION, ITEM 2, TASK 73-10-05-700-801. TO PERFORM THE TEST, USE TABLE 1012 AS A REFERENCE. IT IS ALSO NECESSARY TO PERFORM THE PRESSURE TEST, AS PER ITEM 3, TASK 73-10-05-780-801. IN ADDITION, ATTACH THE FILE TO THE WORK ORDER (WO).)

	4
	ACESSÓRIOS	LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES	REALIZAR LIMPEZA CONFORME CMM CMM 73-10-05, CLEANING. TASK 73-10-05-99F-801.
	
(PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH CMM 73-10-05, CLEANING. TASK 73-10-05-99F-801.)

	5
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO CONFORME CMM 73-10-05, CHECK-01. TASK 73-10-05-99F-801-A00.
	
(PERFORM INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CMM 73-10-05, CHECK-01. TASK 73-10-05-99F-801-A00.)

	6
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	REALIZE INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME SOLICITADO NA SEÇÃO ‘CHECK-01, TASK 73-10-05-230-801-A00, UTILIZANDO COMO BASE O FORMULÁRIO IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. UTILIZE COMO REFERÊNCIA A SPOP 62. 
PERFORM FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION AS REQUESTED IN SECTION 'CHECK-01, TASK 73-10-05-230-801-A00, USING FORM IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT AS A BASIS. USE SPOP 62 AS A REFERENCE. 

MÉTODO DE INSPEÇÃO: MÉTODO A
NÍVEL DE SENSIBILIDADE: NÍVEL 2 
INSPECTION METHOD: METHOD A 
SENSITIVITY LEVEL: LEVEL 2 

NOTA: ALÉM DE REGISTRAR A INFORMAÇÃO NO CAMPO ABAIXO, DEVE-SE TAMBÉM REALIZAR O DEVIDO REGISTRO NO FORMULÁRIO IAS-RG-0332 – LAUDO TÉCNICO END, INDICANDO A PRESENÇA OU A AUSÊNCIA DE TRINCA. 
NOTE: IN ADDITION TO RECORDING THE INFORMATION IN THE FIELD BELOW, YOU MUST ALSO MAKE THE APPROPRIATE ENTRY ON FORM IAS-RG-0332 – END TECHNICAL REPORT, INDICATING THE PRESENCE OR ABSENCE OF CRACKS. 

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? 
WERE ANY INDICATIONS FOUND? 

( ) SIM | YES 
( ) NÃO | NO 

CASO O RESULTADO DA INSPEÇÃO SEJA SATISFATÓRIO (‘SIM’), O ITEM DEVERÁ SER REJEITADO. 
IF THE INSPECTION RESULT IS SATISFACTORY (YES’), THE ITEM SHOULD BE REJECTED.     

	7
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT DE ACORDO COM O MANUAL.
	
(PERFORM INSPECTION AFTER NDT IN ACCORDING WITH MANUAL)

	8
	ACESSÓRIOS	REPARAR / REPAIR	REALIZAR REPAROS NECESSÁRIOS, CONFORME CMM 73-10-05, REPAIR. TASK 73-10-05-350-801.
	
(PERFORM NECESSARY REPAIR IN ACCORDING WITH CMM 73-10-05, REPAIR. TASK 73-10-05-350-801.)

	9
	ACESSÓRIOS	TESTE FINAL/ FINAL TEST	REALIZE O TESTE FINAL CONFORME SEÇÃO TESTING AND FAULT ISOLATION, ITEM 2, TASK 73-10-05-700-801. PARA REALIZAÇÃO DO TESTE, UTILIZE A TABELA 1012 COMO MATERIAL DE PREENCHIMENTO. TAMBÉM É NECESSÁRIO REALIZAR O TESTE DE PRESSÃO, CONFORME ITEM 3, TASK 73-10-05-780-801. ALÉM DISSO, ANEXE O ARQUIVO JUNTAMENTE A ORDEM DE SERVIÇO (OS).
	
(PERFORM THE FINAL TEST IN ACCORDANCE WITH THE TESTING AND FAULT
ISOLATION SECTION, ITEM 2, TASK 73-10-05-700-801. TO PERFORM THE
TEST, USE TABLE 1012 AS A REFERENCE. IT IS ALSO NECESSARY TO PERFORM THE PRESSURE TEST, AS PER ITEM 3, TASK 73-10-05-780-801. IN ADDITION, ATTACH THE FILE TO THE WORK ORDER (WO).)

	10
	ACESSÓRIOS	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	APROVAÇÃO FINAL

FINAL APPROVAL

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]Gentileza individualizar cada S/N em uma OS. 
	[bookmark: Texto3]Flávio Chaves
	[bookmark: Texto4]22/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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