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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
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	RRE-200270
	Burner Drain Valve
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01
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	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘COMBUSTION SECTION, TESTING’ TASK 72-40-00-700-801 para realizar os testes aplicáveis e preencha nos campos abaixo todas as informações solicitadas. 

Follow the procedures described in the section “COMBUSTION SECTION, TESTING” TASK 72-40-00-700-801 to perform the applicable tests and fill in all the requested information in the fields below.

SUBTAREFA 72-40-00-720-001
SUBTASK 72-40-00-720-001

1. TAXA DE FLUXO: Qual foi a vazão mínima verificada na válvula de dreno do queimador, em cc por minuto, à pressão de 3 psig, utilizando fluido de teste MIL-C-7024? _________ (cc / min)
1. FLOW RATE: What was the minimum flow rate verified at the burner drain valve, in cc per minute, at a pressure of 3 psig, using MIL-C-7024 test fluid? (cc / min)

2. TESTE DE VAZAMENTO: Qual foi a taxa de vazamento verificada durante o ensaio de estanqueidade, com aplicação de pressão de ar de 70 psig (483 kPag) na entrada da válvula? ________ (70 psig)
2. LEAK TEST: What was the leak rate verified during the leak test, with 70 psig (483 kPa) air pressure applied to the valve inlet? (70 psig)


3. Durante o ensaio de ciclagem, ao atingir quais valores de pressão, em psig, a válvula realizou o fechamento e a abertura, respectivamente, mantendo funcionamento adequado ao longo de cinco ciclos consecutivos?
3. During the cycling test, at what pressure values, in psig, did the valve close and open, respectively, while maintaining proper operation over five consecutive cycles?

Pressão de fechamento: ________ (psig)
Closing pressure: (psi)

Pressão de abertura: ________ (psig)
Opening pressure: ________ (psig)

A valvula operou corretamente por cinco ciclos consecutivos?
Did the valve operate correctly for five consecutive cycles?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

OBS: Não é permitido nenhum vazamento externo
NOTE: No external leakage is permitted.

houve ocorrência de vazamento externo?
Was there an external leak?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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	Bruno Alves
	07/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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