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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6809125
	F1231
	054575
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	CAE-550283
	COMPRESSOR BLEED AIR VALVE ASSY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the disassembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-000-801, Subtask 75-33-00-060-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-000-801, Subtask 75-33-00-060-001).)


	02
	T56A	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Limpe as peças utilizando solvente à base de petróleo, AMS 3160, e efetue a secagem com ar.

(Perform the cleaning of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(Clean the parts using petroleum solvent, AMS 3160, and dry them with air.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Cleaning-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-100-801, Subtask 75-33-00-110-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Cleaning-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-100-801, Subtask 75-33-00-110-001).)


	03
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção visual das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the visual inspection of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Inspection/Check-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-200-801, Subtask 75-33-00-220-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Inspection/Check-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-200-801, Subtask 75-33-00-220-001).)


	04
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar o direcionamento das peças aplicáveis do componente para os reparos necessários, conforme inspeção realizada na etapa anterior e referência mencionada ao fim desta etapa.

Para isso, solicitar ao CTM a abertura das sub O.S.’s correspondentes aos respectivos escopos de reparo, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares).

(Perform the routing of the applicable component parts to the required repairs, in accordance with the visual inspection performed in the previous step and the reference mentioned at the end of this step.)

(For this purpose, request CTM to open the corresponding sub W.O.s for the respective repair scopes, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services).)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Repair-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-300-801, Subtask 75-33-00-350-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Repair-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-300-801, Subtask 75-33-00-350-001).)


	05
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the assembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-400-801, Subtask 75-33-00-470-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-400-801, Subtask 75-33-00-470-001).)


	06
	ACESSÓRIOS	TESTE /TEST	
Realizar o teste do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Se aplicável, registrar, utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho), observações e valores do teste julgados relevantes, bem como discrepâncias identificadas.

(Perform the test of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If applicable, record, using form IAS-RG-0007 (Work Report), any test observations and values deemed relevant, as well as any identified discrepancies.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 75-33-00-700-801, Subtask 75-33-00-790-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 75-33-00, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 75-33-00-700-801, Subtask 75-33-00-790-001).)


	07
	CTM
	FECHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO / CLOSING OF DOCUMENTATION	
Realizar o fechamento da documentação do componente, conforme IAS-IP-0018 (Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção), Parágrafos 10 a 14.

(Perform the closing of the component documentation, in accordance with IAS-IP-0018 (Maintenance Technical Control Procedures), Paragraphs 10 to 14.)


	08
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	
Realizar a inspeção final do componente e dos serviços realizados.

(Perform the final inspection of the component and of the services performed.)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	-
	Pedro Costa
	14/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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