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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	CAE-550283
	ACCESSORY DRIVE HOUSING COVER ASSY
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do item, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the disassembly of the item, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (Task 72-63-03-000-801, Subtask 72-63-03-060-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (Task 72-63-03-000-801, Subtask 72-63-03-060-001).)


	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza do item, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Limpe o item utilizando solvente à base de petróleo, AMS 3160, e efetue a secagem com ar.

(Perform the cleaning of the item, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(Clean the item using petroleum solvent, AMS 3160, and dry them with air.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Cleaning-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-63-03-100-801, Subtask 72-63-03-110-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Cleaning-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-63-03-100-801, Subtask 72-63-03-110-001).)


	03
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção visual do item, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the visual inspection of the item, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Inspection/Check-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (b) (Task 72-63-03-200-801, Subtask 72-63-03-220-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Inspection/Check-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (b) (Task 72-63-03-200-801, Subtask 72-63-03-220-001).)


	04
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar o direcionamento das peças aplicáveis do item para os reparos necessários, conforme inspeção realizada na etapa anterior e referência mencionada ao fim desta etapa.

Para isso, solicitar ao CTM a abertura das sub O.S.’s correspondentes aos respectivos escopos de reparo, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares).

(Perform the routing of the applicable item to the required repairs, in accordance with the visual inspection performed in the previous step and the reference mentioned at the end of this step.)

(For this purpose, request CTM to open the corresponding sub W.O.s for the respective repair scopes, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services).)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Repair-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-63-03-300-801, Subtask 72-63-03-310-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Repair-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-63-03-300-801, Subtask 72-63-03-310-001).)


	05
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem do item, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the assembly of the item, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-63-03-400-801, Subtask 72-63-03-470-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-63-03-400-801, Subtask 72-63-03-470-001).)


	06
	ACESSÓRIOS	TESTE /TEST	
Realizar o teste da Filter Bypass Valve, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Se aplicável, registrar, utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho), observações e valores do teste julgados relevantes, bem como discrepâncias identificadas.

(Perform the test of the Filter Bypass Valve, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(If applicable, record, using form IAS-RG-0007 (Work Report), any test observations and values deemed relevant, as well as any identified discrepancies.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-63-03-700-801, Subtask 72-63-03-790-001).

(In accordance with OHM, 4RC3, ATA 72-63-03, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-63-03-700-801, Subtask 72-63-03-790-001).)


	07
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	
Realizar a inspeção final do item e dos serviços realizados.

(Perform the final inspection of the item and of the services performed.)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	-
	Pedro Costa
	14/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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