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	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Execute o teste da seguinte forma: (Fig. 73-19-00-990-806)
Vede as portas A, D, E e F do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.
Aplique 300 psig (2068 kPag) à porta B do conjunto do filtro de combustível de alta pressão com o conjunto da válvula de paralelismo energizado para fechar. O vazamento da porta C do conjunto do filtro de combustível de alta pressão não deve exceder 60 cc (2,0 oz) por minuto.

Plug ports A, D, E, and F on the high pressure fuel filter assembly. Apply 300 psig (2068 kPag) to port B of the high pressure fuel filter assembly with the paralleling valve assembly energized to close. The leakage from port C of the high pressure fuel filter assembly must not exceed 60 cc (2.0 oz) a minute

(   ) aprovado  (   ) Não aprovado

Aplique 600 psig (4136 kPag) à porta B do conjunto do filtro de combustível de alta pressão. O vazamento da porta C do conjunto do filtro de combustível de alta pressão não deve exceder 150 cc (5,1 oz) por minuto.

Apply 600 psig (4136 kPag) to port B of the high pressure fuel filter assembly. The leakage from port C of the high pressure fuel filter assembly must not exceed 150 cc (5.1 oz) a minute.

(   ) aprovado  (   ) Não aprovado

Desenergize o conjunto da válvula de paralelismo para abri-lo e aplique um fluxo de 4050-4070 lb (1837-1846 kg) por hora na porta B e na porta C do conjunto do filtro de combustível de alta pressão. A queda de pressão não deve exceder 40 psig (276 kPa).

De-energize the paralleling valve assembly to open and apply 4050-4070 lb (1837-1846 kg) an hour flow into port B and out port C of the high pressure fuel filter assembly. The pressure drop must not exceed 40 psig (276 kPag).


(   ) aprovado  (   ) Não aprovado

Durante o teste acima, ao aumentar gradualmente a pressão, uma luz de advertência deve acender quando a pressão atingir os seguintes valores:
Para o conjunto do interruptor do filtro de combustível de pressão, a luz de advertência deve acender quando a pressão atingir 140-160 psig (965-1103 kPa). Ao diminuir a pressão gradualmente, a luz de advertência deve apagar antes que a pressão caia 90 psig (621 kPa).

. During the above test, when gradually increasing the pressure a warning light must burn when the pressure reaches as follows: When gradually decreasing the pressure the warning light must go out before the pressure decreases to 125 psig (862 kPag). For P/N 6889125 pressure fuel filter switch assembly, the warning light must burn when the pressure reaches 140-160 psig (965-1103 kPag). When gradually decreasing the pressure the warning light must go out before the pressure decreases to 90 psig (621 kPag).


(   ) aprovado  (   ) Não aprovado

Plug as portas A, B, C e E do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.
Aplique um fluxo de 4050-4070 lb (1837-1846 kg) por hora na porta D e na porta F do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.
A queda de pressão não deve exceder 24 psig (164 kPa).
Ao medir a queda de pressão, utilize a pressão de saída do filtro na abertura do bujão de sangria da tampa do filtro de combustível.
Desenergize o conjunto da válvula de paralelismo para abrir e vede as portas C, D, E e F do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.

Plug ports A, B, C, and E of the high pressure fuel filter assembly. Apply 4050-4070 lb (1837-1846 kg) an hour flow into port D and out port F of the high pressure fuel filter assembly. The pressure drop must not exceed 24 psig (164 kPag). When taking the pressure drop readings, use the filter out pressure at the fuel filter cover bleeder plug opening. De-energize the paralleling valve assembly to open and plug ports C, D, E, and F of the high pressure fuel filter assembly.

Aplique pressão de 100 psig (689 kPag) e 650 psig (4481 kPag) à porta B do conjunto do filtro de combustível de alta pressão. O vazamento máximo permitido da porta A do conjunto do filtro de combustível de alta pressão, em qualquer uma das pressões, é de 2,0 cc (0,7 oz) por minuto.
Apply 100 psig (689 kPag) and 650 psig (4481 kPag) pressure to port B of the high pressure fuel filter assembly. The permissible maximum leakage from port A of the high pressure fuel filter assembly at either pressure is 2.0 cc (0.7 oz) a minute.


(   ) aprovado  (   ) Não aprovado

Desenergize o conjunto da válvula de paralelismo para abrir e vedar as portas A, C, E e F do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.
 Aplique pressão de 100 psig (689 kPag) e 650 psig (4481 kPag) à porta D do conjunto do filtro de combustível de alta pressão. O vazamento máximo permitido da porta B do conjunto do filtro de combustível de alta pressão, em qualquer uma das pressões, é de 2,0 cc (0,7 oz) por minuto.

De-energize the paralleling valve assembly to open and plug ports A, C, E, and F of the high pressure fuel filter assembly.Apply 100 psig (689 kPag) and 650 psig (4481 kPag) to port D of the high pressure fuel filter assembly.  The permissible maximum leakage from port B of the high pressure fuel filter assembly at either pressure is 2.0 cc (0.7 oz) a minute.

(   )aprovado  (   ) Não aprovado

Vede as portas A, B, C e D do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.
Aplique 900 psig (6205 kPag) às portas E e F do conjunto do filtro de combustível de alta pressão.

 Plug ports A, B, C, and D on the high pressure fuel filter assembly. Apply 900 psig (6205 kPag) to ports E and F of the high pressure fuel filter assembly.
There must be no external leakage.
 

(   )aprovado  (   ) Não aprovado



	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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