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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	PRESSURE SWITCH
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE INICIAL
	Realizar o teste inicial do componente conforme as orientações da seção Test Procedures. Siga os procedimentos necessários conforme item 3 para preencher os dados abaixo. Caso seja identificada algum valor discrepante durante teste em bancada em relação aos valores mencionados no manual, esta deverá ser registrada por meio do formulário IAS-RG-007.
Perform the initial component test according to the guidelines in the Test Procedures section. Follow the necessary procedures as per item 3 to fill in the data below. If any discrepancies are identified during bench testing in relation to the values mentioned in the manual, this must be recorded using form IAS-RG-007.

Aumente lentamente a pressão do ar até que o interruptor entre em contato com “Make” (a luz indicadora acende). Registre o valor PSIG quando ocorrer “Make”. 
Slowly Increase the air-pressure until the switch contacts "Make" (indicator light comes "ON"). Record the PSIG value when "Make" occurs.

Valor obtido: __________ (150 ± 5 PSIG)
Value obtained:

Diminua lentamente a pressão do ar até que o interruptor entre em contato com “Break” (a luz indicadora apaga). Registre o valor PSIG quando ocorrer “Break”.
Slowly Decrease the air-pressure until the switch contacts "Break" (indicator light goes "OFF"). Record the PSIG value when "Break" occurs.

Valor obtido: __________ ( 125 PSIG min)
Value obtained:

O componente apresentou valores em conformidade com o disposto no item 3, alínea B, inciso 4?
Did the component present values in accordance with the provisions of item 3, subitem B, subsection 4?

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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(Observation):
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(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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