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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6816058-1
	N/A
	54575
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	Lead Spark Igniter RH

	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

OBS: SE ATENTAR A DANO NA PONTA DO CABO, ALÉM DE POSSÍVEL CORROSÃO INTERNA
NOTE: PAY ATTENTION TO DAMAGE TO THE END OF THE CABLE, AS WELL AS POSSIBLE INTERNAL CORROSION.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	(1) Teste o conjunto do cabo de ignição por faísca da seguinte forma: SUBTASK 74-25-00-750-001
(a) Cada conjunto do cabo de ignição por faísca deve passar por um teste de continuidade e aterramento em baixa tensão.
Cada conjunto do cabo de ignição por faísca deve ser submetido a uma tensão de pico de 15.000 VCC por 30 segundos.
Não deve haver indicação de falha dielétrica do isolamento, seja por perfuração ou fuga de corrente.

(1) Test the spark igniter lead assembly as follows:
(a) Each spark igniter lead assembly must pass a low voltage continuity and ground test. Each spark igniter lead assembly must be subjected to 15,000 VDC peak for 30 seconds. There must be no indication of dielectric failure of the insulation either by puncture or Creepage

(   ) Aprovado  (   ) Não Aprovado

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Wéslei ab
	20/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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