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	Low Fuel Filter
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	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	a) Utilize o fluido de calibração para componentes de sistemas de combustível de aeronaves, MIL-PRF-7024, a 21-32 °C (70-90 F) e o conjunto de teste de acessórios de combustível 6799866.

(a) Use aircraft fuel systems components calibrating fluid, MIL-PRF-7024, at 70-90°F (21-32°C) and the 6799866 fuel accessories test stand assembly.

(b) Substitua os elementos de papel do filtro pelo dispositivo de teste de pressão do conjunto de filtro de combustível de papel descartável 6799201 e aplique uma pressão de entrada de 13,8 kPa (2 psi). O vazamento da saída não deve exceder 20 cc (0,7 oz) por minuto.

(b) Replace the filter paper elements with the 6799201 disposable paper element fuel filter assembly pressure test fixture and apply 2 psi (13.8 kPa) inlet pressure. The leakage
from the outlet must not exceed 20 cc (0.7 oz) a minute.

(   ) aprovado (   ) Não aprovado

(c) Com o dispositivo de teste de pressão do conjunto do filtro de combustível descartável de papel 6799201 instalado, as válvulas devem abrir quando a pressão de entrada for aumentada para 7-9 psig (48-62 kPag),e devem ter uma vazão mínima de 100 lb (45 kg) por hora a uma pressão de entrada de 9,5 psig (66 kPag). 

(c) With the 6799201 disposable paper element fuel filter assembly pressure test fixture in place, the valves must open when inlet pressure is increased to 7-9 psig (48-62 kPag),
and must flow 100 lb (45 kg) an hour (minimum) at 9.5 psig (66 kPag) inlet pressure.

(   ) aprovado (   ) Não aprovado

A 13 psi (90 kPa), a vazão minima de fluido na saída deve ser de 2200 lb (998 kg) por hora. 
At 13 psi (90 kPa), the minimum outlet fluid flow must be 2200 lb (998 kg) an hour. See Fig 73-17-00-990-806.

(   ) aprovado (   ) Não aprovado


	04
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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