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	01
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e
discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no
IAS-RG-0007, conforme necessário.
Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and
external discrepancies. Make photographic records and notations on
IAS-RG-0007, as necessary     

	02
	Escolher um item.	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.
Perform document analysis – technical directives and TBO.    

	03
	ACESSÓRIOS	TESTE INICIAL / INITIAL TEST	Faça as preparações e verificações necessárias para o teste.
Refira-se aos itens 3-3 a 3-9 da seção III - Test Procedures.
Perform any necessaty preparation and verification for the test.
Refer to itens 3-3 to 3-9 of section III - Test Procedures
Realizar o teste inicial. Referir-se aos itens 3-11 a 3-22 da seção
III utilizando a ficha da tabela 4 (160 SERIES ACCEPTANCE TESTE DATA
SHEET) - Test Procedures utilizando a ficha de registros de teste IAS
F.S. 0998, indicando que se refere ao teste inicial.
Perform the initial test. Refer to items 3-11 to 3-22 of section III
using the sheet in table 4 (160 SERIES ACCEPTANCE TEST DATA SHEET) -
Test Procedures using the test record sheet IAS F.S. 0998, indicating
that it refers to the initial test.
Solicitar sub O.S.’s para novo procedimento utilizando o formulário
IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares
Request sub O.S.s for new procedures using form IAS-RG-0103 – Request
for Complementary Services.

	04
	ACESSÓRIOS	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do componente em acordo a seção DISASSEMBLY,
item 2-3 até a seção DISASSEMBLY INSTRUCTIONS, item 2-5.
Disassemble the component according to section DISASSEMBLY, item 2-3
through section DISASSEMBLY INSTRUCTIONS, item 2-5.

	05
	ACESSÓRIOS	LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES	Realizar a limpeza do componente em acordo a seção CLEANING, item 2-6
até a seção GENERAL CLEANING, item 2-7.
Clean the component according to section CLEANING, items 2-6 through
section GENERAL CLEANING, item 2-7.

	06
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar teste de partícula magnética seguindo as orientações da
seção DRIVE SHAFT ASSEMBLY INSPECTION, item 2-12.
Para realização do teste, utilize o formulário IAS-IP-0012-A -
INSTRUÇÃO DE PROCESSO PMI - PARTICULA MAGNÉTICA.
Perform a magnetic particle test following the guidelines in the
DRIVE SHAFT ASSEMBLY INSPECTION section, item 2-12.
To perform the test, use form IAS-IP-0012-A - PMI PROCESS INSTRUCTION
- MAGNETIC PARTICLE.
Componentes para MPI:
Components for MPI:
DRIVE SHAFT ASSEMBLY INSPECTION
NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também
realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico
END, indicando a presença ou a ausência de trinca.
NOTE: In addition to recording the information in the field below,
you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END
Technical Report, indicating the presence or absence of cracks.
Foram encontradas indicações?
Were any indications found?
( ) Sim / Yes
( ) Não / No
Se a resposta for sim, o item deve ser descartado.
If the answer is yes, the item should be discarded

	07
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34
Perform cleaning after NDT as per IAS-IP-0006 item 3.34

	08
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção visual seguindo as instruções descritas nos itens
2-10 a 2-14A
Perform visual inspection following the instructions described in
items 2-10 to 2-14A.
Também é necessário fazer o teste dos componentes em acordo a seção
‘TESTING’, seguindo os procedimentos do item 2-15 ao item 2-19
It is also necessary to test the components in accordance with the
“TESTING” section, following the procedures in items 2-15 to 2-19.
Os components foram aprovados nos testes?
Did the components pass the tests?
( ) SIM / YES
( ) NÃO / NO
Se necessário, deverão ser realizados os reparos aplicáveis. Na
impossibilidade de reparo, o componente deverá ser rejeitado.
If necessary, the applicable repairs should be made. If repair is not
possible, the component should be rejected.

	09
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO DIMENSIONAL / DIMENSIONAL INSPECTION
	Realizar inspeção dimensional dos itens mencionados abaixo:
Perform dimensional inspection of the items listed below:
Armature, Item 44, Figura 4-1
Drive End Bell, Item 10, Figura 4-1
Commutator Housing, Item 48, Figura 4-1
Utilize a Tabela IV como parâmetro para a efetuar análise, indicando
a aprovação ou rejeição dos itens.
Use Table IV as a parameter for analyzis, indicating the approval or
rejection of items.
Os componentes estão dentro das dimensões especificadas pelo manual?
Are the components within the dimensions specified in the manual?
( ) SIM / YES
( ) NÃO / NO
NOTA: Caso seja encontrado valores fora das dimensões especificadas,
é recomendado que não seja feito retrabalho dos itens.
NOTE: If values outside the specified dimensions are found, it is
recommended that the items not be reworked.

	10
	ACESSÓRIOS	REPARAR - ACESSORIOS / REPAIR - ACCESSORIES	Se necessário, realize os reparos ou trocas aplicáveis conforme seção
REPAIR OR REPLACEMENT, item 2-20 a seção COMMUTATOR END BELL, BEARING
LINER AND DRIVE END BELL BEARAING LINER, item 2-25.
If necessary, perform the applicable repairs or replacements as
described in section REPAIR OR REPLACEMENT, item 2-20, section
COMMUTATOR END BELL, BEARING LINER, AND DRIVE END BELL BEARING LINER,
item 2-25.

	11
	ACESSÓRIOS	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realize a remontagem do componente em acordo a seção REASSEMBLY, item
2-26 a seção MAIN ASSEMBLY, item 2-29.
Reassemble the component according to section REASSEMBLY, item 2-26
to section MAIN ASSEMBLY, item 2-29.

	12
	ACESSÓRIOS	TESTE FINAL/ FINAL TEST	Realizar teste final do componente. Utilizar FS.0998 para
preenchimento de registros, referenciar no documento como teste
final.
Perform final testing of the component. Use FS. 0998 to fill out
records, refer to it in the document as final testing.
Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de
Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s)
discrepâncias encontradas.
If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications,
and/or evidence presenting the discrepancies found.

	13
	ACESSÓRIOS	CUMPRIR DIRETIVA TECNICA / COMPLIANCE TECHNICAL DIRECTIVE	SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)?
( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO)
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
SB NUMBER:___________________________________
OLD P/N:_____________________________________
NEW P/N:_____________________________________
SIL CUMPRIDO (SIL CARRIED OUT)?
( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO)
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
SIL NUMBER:___________________________________
OLD P/N:_____________________________________
NEW P/N:_____________________________________

	14
	ACESSÓRIOS	APROVAÇÃO FINAL DO SERVIÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE
SERVICE PERFORMED
	Inspeção Final
Final Inspection

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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