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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23033880
	CAP-52661
	053098
	02320

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-B17F/CAE-881714
	PROPELLER ASSEMBLY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Inspection for excessive torque (Inspeção por excesso de torque).

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo do propeller.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the propeller module.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza utilizando como referência o OHM- GTP5243-3 efetuando os registros no formulário FS.1240.

Forward for cleaning per OHM-GTP5243-3 as a reference, making the records on form FS.1240.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo do Propeller utilizando como referência o OHM – GTP5243-3 efetuando os registros nos formulários FS.1253
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME
NECESSÁRIO.

Perform inspection of the Propeller module per OHM – GTP5243-3 as a reference, making the records on forms FS.1253. 
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. 

	04
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo do Propeller utilizando como referência o OHM – GTP5243-3 e registrando as informações no formulário FS.1241.

Assembly the Propeller module per OHM – GTP5243-3 as a reference and recording the information on form FS.1241.

	05
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme OHM-GTP5243-3

Final inspection per OHM-GTP5243-3.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	REALIZAR ABERTURA DA SUB OS COM O ESCOPO ACIMA,  TENDO COMO PRINCIPAL A OS 053098, REFERÊNTE AO MOTOR CAE-881714.
	Kauan Mateus
	28/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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