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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23033382
	CAG-81559
	053098
	02320

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-B17F/CAE-881714
	GEARBOX ASSEMBLY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Inspection for excessive torque (Inspeção por excesso de torque).

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de gearbox.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the gearbox module.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza e NDT do compressor utilizando como referência o OHM – GTP5243-3 e formulário FS.1237.

Send to perform cleaning and NDT of the compressor module per OHM – GTP5243-3 and form FS.1237 as reference.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de GEARBOX utilizando como referência o
OHM – GTP5243-3 efetuando os registros nos formulários FS.1249
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME
NECESSÁRIO.

Perform inspection of the GEARBOX module per OHM – GTP5243-3 as a reference, making the records on forms FS.1249
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	05
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de gearbox utilizando como referência o
OHM – GTP5243-3 e registrando as informações no formulário FS.1242.

Assembly the gearbox module per OHM – GTP5243-3 as a reference and recording the information on form FS.1242.

	06
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme OHM-GTP5243-3.

Final inspection per OHM-GTP5243-3.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	REALIZAR ABERTURA DA SUB OS COM O ESCOPO ACIMA, TENDO COMO PRINCIPAL A OS 05098, REFERÊNTE AO MOTOR CAE-881714
	Kauan Mateus
	28/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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